<module>
手机蓝牙2.0模块, 可以和HC06等蓝牙2.0模块通信. 
</module>
<name> Ble2_0 蓝牙20,
</name>
<member> linksysconst_uint8 ID ID,

</member>,
<member> interface_reader reader0 reader0,

</member>,
<member> var_uint8 OS_EventFlag OS_EventFlag,

</member>,
<member> event ReceiveEvent 存在有效数据时,
当串口中存在有效数据时(接收到数据)就会触发这个事件. 用户需要响应这个事件并通过 <获取一个数据> 来读串口数据. 如果不读取的话, 那么会反复触发 <存在有效数据时> 事件.
</member>,
<member> var_int32 X X,

</member>,
<member> var_int32 Y Y,

</member>,
<member> var_int32 Width 宽度,

</member>,
<member> var_int32 Height 高度,

</member>,
<member> var_int32 BackColor 背景颜色,

</member>,
<member> var_int32 ForeColor 文字颜色,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void OS_thread OS_thread,

</member>,
<member> function_void_Astring print_string 发送字符串 #,
通过串口发送一个字符串.
</member>,
<member> function_void_int32 print_number 以字符串形式发送数字 #,
以字符串的形式发送一个数字, 发送时, 高位在前, 低位在后. 例如串口发送数字 123, 那么系统先获取 123 这个数字的百位, 十位, 个位依次是 '1', '2', '3', 然后依次把字符'1' '2' '3' 发送出去.
</member>,
<member> function_void_int32 print_char 发送字符 #,
发送一个字符
</member>,
<member> function_int32 get_data 获取一个数据,
从串口获取一个数据, 注意需要确保串口中存在有效的数据
</member>,
<member> function_bool is_ready 存在有效数据,
判断串口中是否存在有效的数据. 只有数据有效时, 才能使用 <获取一个数据> 指令. 另外, 如果是在 <存在有效数据时> 事件中, 则可以直接通过 <获取一个数据> 读取串口数据, 而不需事先判断, 因为能进入这个事件中, 则串口一定是有至少一个有效数据的.
</member>,
<member> function_void_Cstring SetValue 设置扩展参数 #,
设置串口的扩展参数
</member>,
<member> function_void_Cstring SetFont 设置字体 #,
设置串口号显示字体
</member>,
