<module>
射频卡读卡器，当一个射频卡靠近读卡器的时候，会触发“卡靠近事件”，当卡离开的时候，会触发“卡离开事件”。本模块暂时无法提供读取射频卡序列号和数据读写功能，仅能检测卡的靠近和离开。后续会尽快完善这些功能。
</module>
<name> Pack 读卡器,
</name>
<member> var_uint8 OS_time OS_time,

</member>,
<member> var_uint32 OS_EventFlag OS_EventFlag,

</member>,
<member> event enter_event 卡靠近时,

</member>,
<member> event leave_event 卡离开时,

</member>,
<member> var_bool isNear 卡处于靠近状态,

</member>,
<member> var_int32 IDnumber 序列号数值,
当前靠近的卡的序列号信息, 数值格式, 可用于数学运算.
</member>,
<member> var_Cstring IDlist 序列号字符串,
当前靠近的卡的序列号信息, 十六进制显示格式字符串, 共有8个字符, 字符串不可用于数值计算, 只能用于串口打印或者比较等.
</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void OS_run OS_run,

</member>,
<member> function_int32 test 测试,
</member>,
