<module>

</module>
<name> Pack ESP8266,
</name>
<member> linkconst_int32_115200 baud 波特率,

</member>,
<member> var_uint8 OS_time OS_time,

</member>,
<member> var_uint8 OS_EventFlag OS_EventFlag,

</member>,
<member> event receive_event 收到数据时,

</member>,
<member> var_int32 Data 数据,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void reset 重启,
改变模块的工作模式后, 需要调用这个指令让模块重启, 以便设置生效. 例如设置为AP模式和路由器名称, 以及设置为STA模式之后, 都需要再加一个复位指令.如果不加本指令的话, 那么用户需要自行给模块断电, 再通电, 才能使设置生效.
</member>,
<member> function_void set_ap 设置为AP模式,

</member>,
<member> function_void_Cstring_Cstring set_route 设置路由器名称为 # 密码为 #,

</member>,
<member> function_void_int32 set_server 开始监听端口 #,

</member>,
<member> function_void set_sta 设置为STA模式,

</member>,
<member> function_void_Cstring send_message 发送信息 #,
通过ESP8266发送中英文信息给远程的服务器或者客户端.
</member>,
<member> function_void_Cstring print_string 发送底层AT命令 #,
发送底层的AT指令给8266模块, 注意每个指令结尾需要有 \r\n, 例如发送: AT+RST\r\n
</member>,
<member> function_void OS_run OS_run,

</member>,
