<module>
可以发出指定周期的频率波形, 输出波形的周期范围是最小为 62.5纳秒（0.0625微秒），并且周期是最小值的整数倍。输出频率周期的最大值为4000微秒。单位换算：1秒=1000毫秒=1000000微秒=1000000000纳秒。设置周期的指令不影响工作状态，如果当前为停止输出状态，则需要用户再调用“开始输出”指令才会真正输出频率信号。
</module>
<name> Pack 频率输出器,
</name>
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void_int32 set_hz 设置频率为 # Hz,
设置频率输出器的频率, 输出周期的范围是最小为 0.0625微秒（62.5纳秒），最大为4000微秒，所以频率的有效范围是1600KHz - 250Hz
</member>,
<member> function_void_int32 set_us 设置周期为 # 微妙,
以微秒为单位设置频率输出的周期, 输出周期的范围是最小为 0.0625微秒（62.5纳秒），最大为4000微秒。由于不支持小数，所以此指令的设置范围是1-4000.
</member>,
<member> function_void_int32 set_ns 设置周期为 # 纳秒,
以纳秒为单位设置频率输出的周期, 输出周期的范围是最小为 625纳秒，最大为4000000纳秒。请注意周期在内部会自动处理为62.5纳秒的整数倍。所以如果设置的数值不是62.5的整数倍的话，系统内部会自动调整到62.5纳秒的整数倍。
</member>,
<member> function_void start 开始输出,
此指令让频率发生器开始工作，输出指定周期的频率。
</member>,
<member> function_void stop 停止输出,
此指令让频率发生器停止工作，输出引脚将设置为低电平。
</member>,
