<module>
倾斜开关(也称滚珠开关)内部有两个金属球, 当元件水平放置并略微向金色引脚端倾斜后, 金属球滚动到金色针脚端口附近, 使得金色针脚和银色针脚联通; 当元件向银色针脚端倾斜, 金属球滚动到银色针脚附近, 则两针脚断开.
</module>
<name> Pack 倾斜开关,
</name>
<member> var_uint8 OS_EventFlag OS_EventFlag,

</member>,
<member> event key0_press_event 变为导通状态时,
当元件的金色针脚高度略低于银色针脚端的高度时, 会触发此事件. (内部金属球滚动到金色针脚附近)
</member>,
<member> event key0_up_event 变为断开状态时,
当元件的金色针脚高度略高于银色针脚端的高度时, 会触发此事件.(内部金属球滚动到银色针脚附近)
</member>,
<member> var_bool key0_press 导通状态,
 "导通状态"属性是一个只读属性, 当向金色引脚一边倾斜的时候, 这个值被自动设置为 真(成立)
</member>,
<member> var_bool key0_notpress 断开状态,
 "断开状态"属性是一个只读属性, 当向银色引脚一边倾斜的时候, 这个值被自动设置为 真(成立)
</member>,
<member> var_uint8 OS_time OS_time,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void OS_run OS_run,

</member>,
