public link bit OS_time = driver.OS_time;
public link bit OS_EventFlag = driver.OS_EventFlag;
public link void OS_thread(){} = driver.OS_thread;
public link unit reader0 {} = driver.reader0;
public const int16 最大长度 = 0;
driver.max_length = 最大长度;
public const int32 波特率 = 0;
driver.baud = 波特率;
public link void 设置波特率为_(bit n1){} = driver.set_baud;
public link void 获取一个数据(){} = driver.get_data;
public link void 存在有效数据(){} = driver.is_ready;
public link void 发送字符_(bit n1){} = driver.print_char;
public link void 发送字符串_(bit n1){} = driver.print_string;
public link void 以字符串形式发送数字_(bit n1){} = driver.print_number;
public link void OS_init(){} = driver.OS_init;
public link void OS_run100us(){} = driver.OS_run100us;
public link void OS_run(){} = driver.OS_run;
public link void OS_ClearWatchDog(){} = driver.OS_ClearWatchDog;
public link void 马达1正转(){} = driver.M1Left;
public link void 马达1反转(){} = driver.M1Right;
public link void 马达1停止(){} = driver.M1Stop;
public link void 马达2正转(){} = driver.M2Left;
public link void 马达2反转(){} = driver.M2Right;
public link void 马达2停止(){} = driver.M2Stop;
public link void 指示灯点亮(){} = driver.LightOpen;
public link void 指示灯熄灭(){} = driver.LightClose;
public link void 指示灯反转(){} = driver.LightSwap;
public link void 指示灯闪烁_次(bit n1){} = driver.LightFlashTimes;
public link void 指示灯闪烁(){} = driver.LightFlash;
