<module>
"倾斜传感器"内部包含一个滚珠开关，当模块状态变为倾斜或者水平时, 会触发对应的事件
</module>
<name> Pack 倾斜传感器,
</name>
<member> var_uint8 OS_EventFlag OS_EventFlag,

</member>,
<member> event key0_press_event 变为倾斜时,
当变为倾斜状态时触发此事件
</member>,
<member> event key0_up_event 变为水平时,
当变为水平状态时触发此事件
</member>,
<member> var_bool key0_press 倾斜状态,
指示模块是否处于倾斜状态
</member>,
<member> var_bool key0_notpress 水平状态,
指示模块是否处于水平状态
</member>,
<member> var_uint8 OS_time OS_time,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void OS_run OS_run,

</member>,
