<module>
舵机模块, 可以通过指令控制舵机的转动角度. 初始化时指向0度角. 有效范围是正负90度角, 即 -90度 ~ +90度. 由于舵机厂家不同, 实际的舵机转动的有效角度可能会稍微大于或者小于这个范围.
</module>
<name> Pack 舵机,
</name>
<member> var_uint8 OS_time OS_time,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void OS_run OS_run,

</member>,
<member> var_int32_w Angle 角度,
设置舵机的当前角度, 有效范围是正负90度角, 即 -90度 ~ +90度.
</member>,
<member> function_void_old_int32 SetTime 设置步进时间为 #,
设置舵机的步进时间，单位是毫秒（0.001秒）。步进时间指的是舵机转过1度角所用的时间，范围是0-255. 例如设置为34，表示舵机每经过34毫秒转过1度角。如果不设置步进时间，默认步进时间为0，表示立刻转动到目标角度上。
</member>,
<member> function_void_old_int32 SetValue 设置角度为 #,
设置舵机的当前角度, 有效范围是正负90度角, 即 -90度 ~ +90度.
</member>,
