

	//加载芯片底层代码
	#include "$chip$_UART_NUMBER.txt"
	
	//发送一个字节
	public void print_byte( int8 data )
	{
		WAIT_SEND_OK();
		UDR = (uint)data;
	}
	//数据接收中断
	INTERRUPT_UART
	void RXC()
	{
		//必须在中断程序中读取 UDR,否则在退出后会重新进入中断
		buffer[length] = (int)UDR;
		length + 1;
		length % max_length;
	}
	void DataTest()
	{
		
	}
	
	