<module>
计时器组件, 相当于秒表功能. 通过 "开始计时" 和 "暂停计时" 控制秒表工作; "清零" 使秒表复位变成0; "计时时间" 是秒表当前的时间. 此计时器的时间分辨率是毫秒(1秒=1000毫秒), 也就是每过1毫秒加1, 当执行 "开始计时" 指令后, "计时时间" 变量就会以毫秒为单位递增, 例如经过0.5秒之后 "计时时间" 的数值是 500, 经过7秒后 "计时时间" 的数值为 7000. "清零" 指令则把 "计时时间" 清零, 但不影响计时器的工作状态, 如果之前是暂停状态, 那么计时器会保持为零; 如果之前秒表处于工作状态(非暂停), 那么执行 "清零" 指令后虽然 "计时时间" 变成0, 但是会继续从0开始累加计时. 注意计时的最大时间是24天, 如果超过24天会从0开始计时.
</module>
<name> count_up 计时器,
</name>
<member> var_int32 count_time 计时时间,
计时器的当前时间, 单位是毫秒. 如果在计时状态下, 此变量会每过1毫秒自动加1, 如果在暂停状态, 数值保持不变. 可以通过 "清零" 指令把 "计时时间" 清为0. 计时的最大时间是24天, 如果超过24天会从0开始计时.
</member>,
<member> var_uint8 OS_time OS_time,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void clear 清零,
"清零" 指令用来把 "计时时间" 清零(设置为0), 这个指令不影响计时器的工作状态, 如果计时器在执行 "清零" 指令之前处于正在计时状态, 那么 "清零" 指令把 "计时时间" 清零后, 仍然会从0开始继续累加计时.
</member>,
<member> function_void begin 开始计时,
"开始计时" 让计时器处于正在计时状态, 在这个状态下, "计时时间" 会每过1毫秒自动加1.
</member>,
<member> function_void pause 暂停计时,
"暂停计时" 让计时器处于暂停状态, "计时时间" 保持不变, 直到用户执行 "开始计时" 指令.
</member>,
<member> function_void OS_run OS_run,

</member>,
