<module>
北斗定位模块可以接收卫星信息,并解出模块所在地的经纬度信息.
</module>
<name> Pack 北斗定位器,
</name>
<member> linkconst_int32_9600 baud 波特率,
设置北斗定位器的波特率
</member>,
<member> var_uint8 OS_time OS_time,

</member>,
<member> var_bool ok 有信号,
当卫星信号良好时,可以接收到经纬度信息,此属性为"是"
</member>,
<member> var_bool notok 无信号,
当卫星信号不好时,接收不到经纬度信息,此属性为"是"
</member>,
<member> var_uint8 OS_EventFlag OS_EventFlag,

</member>,
<member> event receive_event 收到新定位数据时,
每次从天空中收到一组新的定位信息时触发此事件, 一般情况下此事件一秒钟触发一次。
</member>,
<member> var_Cstring Ebuffer 度分秒格式东经信息,
北斗模块当前所处位置的东经信息, 此属性为字符串, 仅用于屏幕显示, 而不能参与数值计算. 东经信息格式为dddmm.mmmm 其中ddd表示东经度数, mm.mmmm表示分(60进制)
</member>,
<member> var_Cstring Nbuffer 度分秒格式北纬信息,
北斗模块当前所处位置的北纬信息, 此属性为字符串, 仅用于屏幕显示, 而不能参与数值计算. 北纬信息格式为ddmm.mmmm 其中dd表示北纬度数, mm.mmmm表示分(60进制)
</member>,
<member> var_int32 E 东经,
北斗模块当前所处位置的东经数值, 此属性为数值型, 可以用来进行后续计算, 例如计算两点之间的距离, 运行速度等等. 注意此数值不是度分秒格式, 而是换算成了小数形式, 并放大了1000000倍.
</member>,
<member> var_int32 N 北纬,
北斗模块当前所处位置的北纬数值, 此属性为数值型, 可以用来进行后续计算, 例如计算两点之间的距离, 运行速度等等. 注意此数值不是度分秒格式, 而是换算成了小数形式, 并放大了1000000倍.
</member>,
<member> var_int32 Year 年,
北斗芯片接收的年份信息(已转换为北京时间)
</member>,
<member> var_int32 Mouth 月,
北斗芯片接收的月份信息(已转换为北京时间)
</member>,
<member> var_int32 Day 日,
北斗芯片接收的天信息(已转换为北京时间)
</member>,
<member> var_int32 Hour 时,
北斗芯片接收的小时信息(已转换为北京时间)
</member>,
<member> var_int32 Minute 分,
北斗芯片接收的分钟信息(已转换为北京时间)
</member>,
<member> var_int32 Second 秒,
北斗芯片接收的秒数信息(已转换为北京时间)
</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void OS_run OS_run,

</member>,
