

	//设置波特率
	void set_baud( int32 t_baud )
	{
		
	}
	//发送一个字节
	public void print_byte( int8 data )
	{
		uint32 d = (uint)data;
		#.OS.REMO_ModuleWrite( (int)(ID * 0x00010000 + 0x0000), (int)d );
	}
	void DataTest()
	{
		int32 d = #.OS.REMO_ModuleRead( (int)(ID * 0x00010000 + 0x0000) );
		if( d >= 0 ) {
			buffer[length] = (int8)(int16)d;
			length + 1;
			length % max_length;
		}
	}



	
	
	