<module>
电脑串口模块, 可以通过串口(台式机)或者USB转串口模块和外部通信. 这是一个UI界面可见的控件, 运行后需要鼠标点击它, 设置串口号, 波特率等, 才能开启串口.
</module>
<name> Pack 视频识别器,
</name>
<member> linksysconst_uint8 ID ID,

</member>,
<member> var_uint8 OS_EventFlag OS_EventFlag,

</member>,
<member> var_int32 X X,

</member>,
<member> var_int32 Y Y,

</member>,
<member> var_int32 Width 宽度,

</member>,
<member> var_int32 Height 高度,

</member>,
<member> var_int32 BackColor 背景颜色,

</member>,
<member> var_int32 ForeColor 文字颜色,

</member>,
<member> var_bool Exist 目标在视野中,

</member>,
<member> var_int32 tX X坐标,

</member>,
<member> var_int32 tY Y坐标,

</member>,
<member> var_int32 tZ Z坐标,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void_Cstring SetValue 设置扩展参数 #,
设置串口的扩展参数
</member>,
