<module>
循迹模块上边有3路光电传感器，每个对应的传感器都可以检测下方是否有白色反光，并触发对应的事件，3个传感器独立检测，互不干扰。这三个独立传感器分别标注为 左中右，注意这里的方向指的是面向循迹模块正面时候的方位。如果传感器安装到小车上，是需要反转过来，正面朝下的，那么这时候3个传感器实际的左中右位置是反的，编写程序时需要注意区分。
</module>
<name> Pack 循迹模块,
</name>
<member> var_uint8 OS_EventFlag OS_EventFlag,

</member>,
<member> event key0_press_event 右边传感器有反光时,

</member>,
<member> event key0_up_event 右边传感器无反光时,

</member>,
<member> event key1_press_event 中间传感器有反光时,

</member>,
<member> event key1_up_event 中间传感器无反光时,

</member>,
<member> event key2_press_event 左边传感器有反光时,

</member>,
<member> event key2_up_event 左边传感器无反光时,

</member>,
<member> var_bool key0_press 右边传感器有反光,

</member>,
<member> var_bool key1_press 中间传感器有反光,

</member>,
<member> var_bool key2_press 左边传感器有反光,

</member>,
<member> var_bool key0_notpress 右边传感器无反光,
</member>,
<member> var_bool key1_notpress 中间传感器无反光,
</member>,
<member> var_bool key2_notpress 左边传感器无反光,
</member>,
<member> var_bool OS_time OS_time,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void OS_run OS_run,

</member>,
