******************************************************************************************
*                                   安  装  必  读                                       *
*                                                                                        *
*                               最后更新：10:18 2018/2/24                                *
******************************************************************************************


一、部署服务器端（必选）
	1.运行long-d_svr_setup.exe，配置文件EIM_SVR.ini必须与long-d_svr_setup.exe在同一目录下, 然后遵照提示进行。
	2.从“开始\程序”菜单中运行“龙笛后台管理系统”，输入帐号admin，密码admin，然后可以在此程序中分配帐号。
	3.在“龙笛后台管理系统”的开始页中按“通知服务器更新”按钮，通知龙笛服务程序更新数据。

二、部署服务器端（可选）
	
	（一）短信及邮件服务配置

	龙笛1.2.0.11以上版本支持手机短信收发功能，为了使用该功能，必须配备短信猫，如金笛工业手机。
	龙笛1.4.0.16以上版本支持与邮件系统的整合，为了使用该功能，必须安装金笛邮件系统。
	短信与邮件相关设置如下：

	1.确保短信设备正确连接至服务器，并安装好短信设备相应的驱动程序；
	2.从“开始\程序”菜单中运行“龙笛后台管理系统”，输入帐号admin，密码admin，然后从菜单“视图\选项”打开选项界面；
	3.在选项界面中设置短信设备的COM端口和端口速率；
	4.在选项界面中设置邮件系统的登录URL和龙笛系统的E-mail帐号；
	5.按“确定”按钮保存上述选项；
	6.在“龙笛后台管理系统”的开始页中按“通知服务器更新”按钮，通知龙笛服务程序更新数据。
	
	（二）ActiveDirectory插件配置
	
	龙笛2.7.0.57以上版本支持从ActiveDirectory中获取组织架构和用户信息。使用该功能请参照下列步骤进行：
	1.拷贝ProActiveDirectoryService.dll和ProActiveDirectoryService.tlb到龙笛服务器端安装文件夹，与EIMImsService.exe位于同一路径下；
	2.注册ProActiveDirectoryService.dll组件；
	3.重启EIMImsService服务，Vista以上系统可以直接在 Windows任务管理器 中找到EIMImsService服务停止并重启；其它系统可以在 控制面板\管理工具\服务 下找到LONG-D Instant Message Service服务停止并重启。

三、制作分发包（可选、推荐）
	1.从压缩包中解出long-d_clt_setup.exe和EIM.ini。
	2.修改EIM.INI中的ServerIpAddr和ServerPort分别为服务器的实际IP地址和实际端口。
	3.把修改后的EIM.INI和long-d_clt_setup.exe重新压缩打包为long-d_client.rar。
	4.向所有员工分发第3步产生的压缩包long-d_client.rar。
	5.员工解压long-d_client.rar到本地后安装，EIM.ini会作为默认的设置生效，员工无需再设置服务器IP和端口。（请勿直接在压缩包里执行安装，否则EIM.ini不生效。）

四、安装客户端
	1.解压从管理员那里获得的long-d_client.rar压缩包到本地文件夹（请勿直接在压缩包里执行安装程序）。
	2.运行long-d_clt_setup.exe，遵照提示进行。
	3.运行龙笛客户端，输入管理员提供的帐号名和密码，然后登录。
	
	注：如果管理员未制作自己的分发包，则需要运行龙笛后在网络设置中设置服务器IP和端口为实际的值，然后使用管理员提供的帐号进行登录。