易桥软件(EBGSoft) - CAD工具箱 更新历史：


当前最新版本：V18.0718
===============================
20180718 增加判断易桥路径是否含有汉字；注册表操作部分调整处理逻辑，写完注册表后延时0.5s以防失误；选择菜单文件最多尝试3次；
20180423 修改INI文件，用户可将多组常用图层设置以组的形式保存，将当前要用组名赋值给“默认图层设置”即可。
20180327 修正路线断链文件不能正常处理的bug。
20180312 修正一处加载错误。
20171205 因V2008以前版本的CAD不支持系统变量"DIMFXLON"、"DIMFXL"，导致自定义标注样式创建失败，修正之。
20171101 对搜索路径中不在易桥fonts目录下的ebgen.shx字体文件进行改名处理(添加后缀.ebk)，以免新老版本字体冲突CAD无法正常显示。
20170831 修正“增强连续尺寸标注 LianBiao”程序当选择对齐标注时出错的bug。
20170828 ebgsoft.ini文件中，标注样式定义增加两个系统变量DIMFXLON、DIMFXL。
20170822 修正图层初始化程序的一处bug.
20170813 修正“EBGSoft_首次运行加载”中菜单加载的bug.
20170606 绘梁长布置图及梁长表程序，修正按级差控制梁长时，需要缩短的梁未能正常缩短的bug。
20170605 因170412版修改了平曲线数据内部格式，影响到桩号信息查询程序中转角的值，现已修正。
20170603 “由测量坐标生成地面线及横地线程序”修改，当单侧横地线无数据时，按50米平处理。
20170524 项目信息初始化程序，增加对数据文件的容错判断，出错时用对话框提示。
20170512 新增“工程测量投影面与投影带选择”程序，命令名：cltymtyd
20170424 “由测量坐标生成地面线及横地线程序”修正横地线桩号处的地面标高计算出错的bug。
20170421 增加菜单“EBGSoft.cuix”文件。
20170420 修正标高标注程序标注精度的bug。
20170419 增加“由测量坐标生成地面线及横地线程序”。命令名：clzb2dmxhdx
         更新菜单文件“EBGSoft.mnu”，并新增“EBGSoft.cui”文件。
20170413 “项目信息初始化”程序界面简化，去除数据文件“格式”选择钮。
20170412 路线平面数据增加对EICAD中*.jd、*.icd文件的支持。
20170405 修正板梁顶斜横坡计算bug。
20161217 明确超高数据中，“dtl、dtr —— 高程设计线（即超高旋转轴）至行车道外边缘线（shy注：应为硬路肩外边缘线，否则程序会将硬路肩坡度等同土路肩坡度，参见ismax的说明）的距离（包括路缘带）。”
20161124 “提取当前图中用到的字体文件”程序增加“查看”按钮。同时发布该程序的独立版本，方便交流。
20161029 修正标高桩位计算时可能会引起系统死循环的一处bug。
20161027 增加对64位windows系统的支持。
20160607 为尽量兼容老版本EBGEN字体，做如下调整：
         上标开始符号="["或"%%203"  	;;原"["符号用"%%197"表示;
         上标结束符号="]"或"%%204" 	;;原"]"符号用"%%198"表示;
20160601 改进加载程序。
20160521 修正标注倾斜功能的一处bug。
20160417 更新“@绿化_EBGSoft_双击运行.vbs”内容，自动删除菜单临时文件。
20160414 增加一个简单的文字对齐程序“ebg_txtdq”。
20160413 修正标注对齐程序，当尺寸界线长度为0时出错退出的bug。
20160412 新增对话框版“墩台斜度变换”工具。给出目标右偏角，程序自动斜度变换+单向缩放，一步搞定。
         更新斜度变换和单向缩放工具。
         修正标注倾斜工具在UCS中运行出错的bug。
20160328 增加填充图案。
20160316 钢筋大样标注及编辑程序，钢筋名称及符号改由用户自定义（通过EBGSoft.ini文件）。
20160315 桥梁标高计算仍不考虑土路肩横坡。
         修改路面任意点信息查询程序，增加是否考虑土路肩横坡选项。
20160312 修正超高渐变段超高值计算可能有误的bug。
20140224 修改"EBGEN.shx"和"EBGHZ.shx"字体，增加及调整部分文字，根据朋友建议，为方便房建专业使用，钢筋符号代码与探索者字体保持一致：
         HPB300钢筋="^"或"%%130"  	;;原"^"符号用"%%202"表示;
	 HRB335钢筋="&"或"%%131"  	;;原"&"符号用"%%209"表示;  		
	 HRB400钢筋="{"或"%%132"  	;;原"{"符号用"%%207"表示;
	 HRB500钢筋="}"或"%%133"  	;;原"}"符号用"%%208"表示;
	 槽钢="%%134"
	 上标开始符号="["  		;;原"["符号用"%%203"表示;
	 上标结束符号="]"  		;;原"]"符号用"%%204"表示;
	 下标开始符号="%%205"
	 下标结束符号="%%206"
         经过以上调整，钢材的表示可以作如下简化：
	 HRBF335钢筋="&[F]"
	 HRBF400钢筋="{[F]"
	 KL400(RRB400)钢筋="{[R]"
	 HRBF500钢筋="}[F]"
	 光面中强度预应力钢丝="^[PM]"
	 螺旋肋中强度预应力钢丝="^[HM]"
	 预应力螺纹钢筋="^[T]"
	 光面消除应力钢丝="^[P]"
	 螺旋肋消除应力钢丝="^[H]"
	 刻痕消除应力钢丝="^[I]"
	 精轧螺纹钢筋="JL"
	 钢绞线="^[S]"
	 钢管="^%%205g%%206"
20131221 增加文本行间距调整程序“ebg_txthj”。
20120313 “由离散点生成三角网”程序，按0.001m精度过滤掉XY坐标重复点；增加选择高程点类型为："POINT,INSERT,CIRCLE,ARC"。
20110916 改进自动加载程序，当用户移动或更名易桥所在目录时，自动将旧的路径从“支持文件搜索路径”中清除，以避免产生冲突。
20110905 调整自定义线型：将点划线、双点画线中的点稍微调大，以免打印及复印时影响清晰度。
20110809 修正“属性变文字”程序的一处bug。
20110723 “绘桥位平面图”程序中增加绘制墩台编号。
20110410 优化“上结构物”程序操作，并增加立面图中桥梁自动布跨功能，方便拟定及检查结构物。
20110309 修正当地面线数据间距较大时，“桥梁数据编辑器”运算输出时，程序可能会出错中断的bug。
20110303 更新示例文件夹，添加常用跨径桥梁易桥数据填写示例。并修正几处bug。
20110225 “桥梁数据编辑器”修改关于盖梁部分的提示信息。明确没有盖梁时的输入方式。并修正几处bug。
20110220 “绘梁长布置图及梁长表”程序，将“绘边梁悬臂变化表”功能增加输入“内（外）边板悬臂附加调整值”功能。并修正几处bug。
20110214 “绘梁长布置图及梁长表”程序，增加输出内容：绘边梁悬臂变化表。
20110213 应一些朋友的建议，恢复“在曲线上指定两点间Measure或Divide”程序。
20110211 “绘梁长布置图及梁长表”程序，增加输出内容：绘梁端扭转角表、板梁轴线定位尺寸表、梁端定位尺寸表。
20110110 修正当桥梁为单向坡时仍按双向坡计算标高的bug。
20101130 “桥梁数据编辑器”修改关于盖梁部分的提示信息。
20101015 “批量路面任意点信息查询”程序，修正当路线存在断链时，“对应路线桩号”输出有误的bug。
20100925 “绘梁长布置图及梁长表”程序优化算法，修正一些bug。
         修正偶数孔桥梁的拨角输出错误问题（拨角计算书及桩位平面图的附注）。
20100902 修正桥型图平面及桥位平面图程序中的一处bug，该bug可能会导致程序意外中断。
20100831 修正“桥梁数据编辑器”中的一处bug，该bug可能会导致程序意外中断。
20100827 “桥梁数据编辑器”增加运行前检查桥梁名称中是否含有非法字符（* / \），以便顺利生成计算书。
20100825 “绘梁长布置图及梁长表”程序修改“不进行梁长调整的变化范围”为“预制梁长度级差”，进一步归并预制梁长，方便施工。
20100820 “墩台标高计算书”中增加输出各墩台处设计标高。
20100816 桥型图立面中的左、右地面线，平面图及桥位平面图中的路线中心线等将“线型生成”打开，以便使线型连续均匀。
         修正桥型图高程数据表中，公里桩位置绘制有误的bug。
20100810 修正桥型图程序中的一处bug，避免绘制桥型图平面及桥位平面图时在某些特定条件下会进入死循环的问题。
20100718 “绘梁长布置图及梁长表”程序加入对话框，增加控制选项，可以控制不进行梁长调整的变化范围（方便使用交通部标准图）。
20100715 修正桥型图程序中两处可能会导致程序中断运行的bug。
20100705 增加“多段线线型生成开关”程序，解决多段线线型不连续问题。
         增加“曲线合并”程序，选择一条曲线后，将与该曲线首尾相连的所有曲线组合成一条多段线。
         增强“动态沿曲线路径复制”、“测量曲线上指定两点间的长度”程序，选择一条曲线后，所有与该曲线首尾相连的曲线均被选中。
         去掉“在曲线上指定两点间Measure或Divide”程序（与“动态沿曲线路径复制”程序功能雷同）。
20100623 修正当桥梁位于平曲线断链上时，“运算输出”出错中断问题。
20100619 修正“桩长批量计算程序”打开文件时有时会退出问题。
20100615 钢筋大样标注及编辑中，钢筋根数的输入限制由整数调整为实数。
20100604 当有三条地面线，绘制桥型图立面时为了加以区分，中地面线用实线，左地面线用虚线，右地面线用点画线。
20100531 修正桥型图立面中盖梁端部高度绘制有误的bug（感谢天昭发现并告知此bug）。
20100531 修正当桥梁位于平曲线断链上时，桥型图不能绘制高程数据表的bug。
20100530 “桥梁数据编辑器”主要界面中均加入了“查看”按钮，以方便编辑数据时查看CAD图形数据。
20100528 修正桥型图平面及桥位平面图当有曲线偏移值为零时中断运行的bug。
20100526 调整几个快捷命令名称，以避免与CAD2010内部命令冲突。（ss>sz;bd>ba）
20100421 修正桥型图程序当两个桥台的盖梁宽度不同时大桩号桥台桩号有误的bug（感谢宣宣发现并告知此bug）。
20100420 简化安装程序，不再限制电脑上必须安装有AutoCAD、不再检查AutoCAD是否正在运行（仅提示关闭）。
20100102 修正桥位平面图、桥型图中平面图 耳桥长度有误的bug。
20091219 “由离散点生成三角网”程序，增加无效点过滤功能。
20091209 “路面任意点信息查询”程序增加支持待求点的横坡查询。
20091126 修正“钢筋大样标注程序”当输入计算公式格式有误时，cad会死机的bug。
20091120 修改绘制悬链线及抛物线程序（拱轴系数=1时为抛物线），当绘制抛物线时，支持输入抛物线幂次。
20091118 增加“曲线缺口修补程序”，用于修补曲线上的微小缺口。
20091117 增加“CAD病毒查杀程序”，去掉原CAD病毒监控程序。
20091116 增加“生成边界轮廓线程序”。
20091023 “动态沿曲线路径复制”程序中，距离分隔符号增加支持（" "、","、"，"、"+"、"＋"），更方便易用。
20091015 修正标注对齐程序，当引出线长度为0时，无法处理的bug。
20091010 调整标注断开命令的名称DimBreak为Dim_Break，以避免与CAD原有命令重名。
20091009 调整桥型图绘制程序的控制菜单，增加“标示墩台桩号”选项、“柱高标示文字”、“桩长标示文字”等。
20091007 “选层解锁”程序调整为对话框版本。
20091006 修正绘制平曲线时出现重合点导致无法正常偏移的问题，去除了重合点。
20091004 修正“标高标注”程序调整比例设置后当次不生效的bug。感谢网友“木头人”发现并提出此bug。
20090919 “增强连续标注”及“标注对齐程序”增加支持角度标注的功能。
20090919 增加“增强角度标注程序”，任意坐标系中均能指定引出线的位置。
20090918 修正桥型图绘制选项保存出错及桥型图立面盖梁宽度有误的bug。
20090915 改进自动加载程序，自动将上次没有正常卸载的路径从“支持文件搜索路径”中清除，以避免版本冲突。
20090908 为桥型图程序增加控制菜单，提供了许多控制选项，以满足不同的设计需求。
20090903 修正路面任意点标高计算时，在缓和曲线上采用横坡有误的bug。感谢唐登波兄弟提醒！
20090831 修正“曲线坐标输出”程序的一处bug，该bug可能导致提取范围错误及程序无法正常运行。
20090815 增加“绘梁长布置图及梁长表”程序。
20090812 增加“由离散点生成三角网”程序。用于地形图处理（建数字模型、提取地面线等）。
         ------更新注册程序，老版本的需要重新注册------
20090802 调整“桥梁数据编辑器”。
         a、“绘图控制”按钮改为“运算输出”，不再打开新的对话框，直接进行初始化运算。
         b、“板梁类型”中，将“左边板悬臂”、“右边板悬臂”分别调整为“内边板悬臂”、“外边板悬臂”。
            增加了两个数据：“边跨板梁预制长”、“中跨板梁预制长”，为“绘梁长布置图及梁长表”程序做准备。
         c、“盖梁类型”中，将“左挡块距盖梁端”、“右挡块距盖梁端”分别调整为“内挡块距盖梁端”、“外挡块距盖梁端”。
20090731 升级“从地形图中提取地面线及地面线绘制”程序，可以指定提取线偏移路线的位置，但仍采用路线桩号。
20090731 调整绘制桥型图立面时，双幅桥最小柱高采用两幅中的最大值。
20090730 升级“桥梁数据编辑器”，升级后可以处理左右幅采用不同墩台类型、不同柱高和桩长的情况。新版本兼容老版本数据。
         a、“墩台类型”中，不再分左右幅，删除了“桥幅信息”、“盖梁内端斜距”、“半幅桥宽”。
            “基础尺寸表”中的“内侧桩斜距”调整为“内侧桩与盖梁外端斜距”。
         b、“墩台数据”删除了“递推至墩台号”，增加了“桥幅信息”，分左右幅输入数据。
             增加了“外护栏外缘斜距”和“盖梁外端部斜距”两个定位数据。
             增加了“强制左右幅柱底同高”选项。
         c、 优化外部数据插入方式，可以有选择的插入，充分利用以前的工作成果。
20090504 “标高标注”程序升级为对话框版本。实现动态标注，加入大量自定义内容（如标高基点、比例、文字及线条的属性等）。 
20090116 增加“删除图中与选中图块同名的所有图块”程序。
20090116 增加“全屏显示开关”程序。
20090108 修改“统计材料数量表”程序表格绘制参数默认值。
20090106 “动态沿曲线路径复制”程序中“起点调整”及“旋转角度”支持表达式输入；加入“计算器”按钮。
20081231 升级注册模块，当用户重装系统或格式化硬盘后，注册码仍旧可用。（以前注册的用户需重新注册） 
20081225 修改“统计材料数量表”程序，支持自定义钢筋长度单位。
20081225 修改地质钻孔数据编辑器，可以自定义土层名称。地质钻孔绘制及桩长计算程序也进行了相应修改。
20081223 将“获取截面坐标”程序升级为对话框版本，增加了一些设置，更加方便实用。
20081118 根据网友“只爱彩虹”的建议，在“钢筋大样标注”窗口中加入“查看”按钮，以便能返回cad中进行缩放操作，查看钢筋。
20081117 将“动态沿曲线路径复制”程序升级为对话框版本，更加方便实用。支持同时选多条首尾相连的曲线（用于桥梁动态布跨等，爽，哈哈~~）。
20081029 修正垫石高度表计算出错的bug。
20081028 修正桥梁“墩台标高计算书”中“右横坡或超高”输出错误的bug。
20081028 修正桥型图立面当路线有断链时，桥梁起终点桩号标注错误的bug。
20081028 明确定义：虚拟垫石高＝板梁端中心处（铺装变化厚度＋支座底面到盖梁距离）
20081028 明确定义：边板悬臂为边板大于“板梁顶宽”部分的尺寸，单位为米。
20080905 根据网友熊鑫的建议，修改示坡线短线长度随长线长度进行变化（原来固定不变）。
20080822 修正编号程序处理大小写字母递增时的一处bug。
20080820 调整所有工具条，使工具条与菜单一致。
20080820 增加“布局视口对齐模型空间”程序。
20080819 文件菜单增加保存选定对象到3DS、BMP、JPEG、PNG、TIFF、WMF等文件格式的程序。
20080818 重写“视口显示开关”程序。选中的视口打开，其余关闭。直接回车全部打开。
20080812 增加“视口比例锁定/解锁”程序。
20080806 增加“视口比例设置”程序。
20080806 增加“视口比例查询”程序。
20080715 修正“从地形图中提取地面线及地面线绘制”工具的一处bug。
20080623 修改“智能编号”程序，支持中文大写数字、中文小写数字、人民币大写。
20080620 增加“用户快捷命令文件”及“用户图案填充文件”载入功能。通过修改"EBGSoft.ini"文件可以指定多个加载文件，格式示例详见"EBG_ini.txt"文件。
20080620 重写“智能编号”程序，实现手工和自动编号两种方式，设置改用对话框，增加大量可自定义内容。
20080616 增加“文字宽度自适应”程序。根据指定文字新的起点、终点调整文字宽度，并保持文字高度不变。
20080616 修改“文字宽高比”程序，对于文字对正方式为“对齐”和“调整”的文字，修改后保持文字高度不变。
20080615 修改图层工具中“打开全部图层”为“选层打开”，列表示出当前全部关闭的图层供选择
20080615 修改图层工具中“解冻全部图层”为“选层解冻”，列表示出当前全部冻结的图层供选择
20080615 调整菜单分类和菜单快捷键，简化菜单文字，使菜单风格与AutoCAD统一。
20080613 在“EBGSoft”目录里加入“Setup_EBGSoft初始化.vbs”和“EBGSoft_首次运行加载.VLX”两个文件。以方便用户使用。
         “Setup_EBGSoft初始化.vbs”向注册表中写入易桥的工作路径，文件夹更名或移动时需运行此文件。
         “EBGSoft_首次运行加载.VLX”首次运行易桥工具时，在AutoCAD中加载此程序，它会自动将易桥工具载入CAD。
20080608 修改ini文件的读写方式，图层和文字样式的定义格式变化。
20080604 修改曲线描绘工具，由指定“间距”改为指定“切线角度误差”，使曲线描绘的更加圆滑。支持多条首尾相连的连续曲线，可用多段线或样条曲线描绘。
20080521 修正注册程序的几处bug，以前的注册码有一部分可能需要重新注册。
20080506 修正图纸锁定加密程序的几处bug、修正几处公用函数的bug。
20080430 修正绘制墩台垫石高度表的一处bug。
20080425 增加用户程序加载功能，通过修改"EBGSoft.ini"文件可以指定多个加载目录。加载目录下的所有*.lsp、*.vlx、*.arx文件都将被加载，目录本身也放入CAD支持文件搜索路径中。格式示例见"EBG_ini.txt"文件。
20080422 修正注册程序的一处bug，修正几处程序意外退出时的错误提示。
20080415 修改“截面属性”程序，输出结果更加明了。
20080325 修正“项目信息初始化”程序的几处小bug。
20080321 增加多段线顶点添加或删除程序。
20080321 更改多段线顶点坐标输出程序，可输出至屏幕或文件，并增加一些控制选项。
20080320 调整版本号为程序的最后修改时间。如2008年03月20日修改的程序版本号为"v8.0320"


===============================
易桥工具箱 V0.35
===============================
2008.03.03
1.将公路地质图例的名称全部改为汉字，以方便使用。（运行命令"test_dztl"，可绘出全部地质图例）
2.加入AutoCAD病毒监控程序(C:EBG_CADVirusScan)，监控常见的"acad.lsp"等恶意代码文件。可以在"EBGSoft.ini"文件中设置是否使用监控程序、编辑监控文件列表和信任文件列表。
3.取消注册码的12天注册时效限制，以方便重装系统时再次使用注册码。
4.修正绘制剖面符号及断面符号时文字方向不对的bug。
5.根据新的2007年桥涵地基规范，修改了地质钻孔数据编辑程序。
6.根据新的2007年桥涵地基规范，修改了基桩长度计算程序，并新增桩端后压浆灌注桩、轴向受拉摩擦桩的桩长计算功能。


===============================
易桥工具箱 V0.34
===============================
2008.01.18
1.改进连续标注程序，新标注的图层和样式改为与参照标注相同。
2.加入部分空心板断面图块。
3.增加“曲线坐标输出”功能，能够输出曲线上指定两点间的顶点UCS坐标表。
4.修正桥型图程序的几处bug。
5.易桥数据编辑器中将以下内容进行了调整。新版本兼容老版本的数据。
    a.墩台类型中，将“半幅路基宽”调整为“半幅桥宽”。
    b.墩台类型中，将“半幅桥面宽”调整为“单幅桥面宽”。
    c.墩台类型中，取消单幅桥的两个数据“路基总宽”、“桥面总宽”。
6.项目信息初始化增加处理左地面线和右地面线功能。
7.增加“绘制桥位平面图”程序。按实际坐标绘制。
8.改进“测量曲线上指定两点间的长度”程序。支持多条首尾相连的连续曲线。
9.增加“绘制示坡线”程序。支持多条首尾相连的连续曲线、支持坡脚线、可以定制示坡线间距、长度、是否等长、倾斜角度、是否平行等内容。
10.增加“曲线描绘”程序，支持多条首尾相连的连续曲线。按指定间距描绘给定曲线，可用多段线或样条曲线描绘。
11.改进易桥自定义的快捷命令和填充图案加载方式，由替换原文件改为附加在原文件之后，不再影响用户自定义内容。
12.增加“EBGSoft.ini即时生效”命令。修改“EBGSoft.ini”内容后运行该命令可以使配置即时生效，无需再重启AutoCAD。
13.清除图素程序增加清理空组、零长度曲线、图层过滤器等内容。
14.增加图纸空间视口开关程序，用于解决图纸较大且视口很多时，运行速度慢的问题。
15.修改“选层保留”工具，由原来的关闭图层改为冻结图层，以避免出现实体误删除等失误。
16.增加图层翻阅工具，可对层名具有统一前后辍的批量图层进行翻页。


===============================
易桥工具箱 V0.33
===============================
2007.08.03
1.增加对当前图纸进行锁定加密程序（做成多重插入图块，能看、能打印，但不能编辑）。
2.修正在CAD2006及以后版本中安装时，菜单不更新的bug。
3.桥型图程序增加绘制高程数据表，平面图有所进展（比较忙，也比较懒^_^有空了慢慢弄）。
4.易桥数据编辑器中将以下内容进行了调整。新版本兼容老版本的数据。
    a.曲线布孔方式更改为以下两种类型:等右偏角布设法、墩台平行布设法
    b.墩台类型中，将“桩斜间距表”调整为“柱斜间距表”。立柱和基桩的数据分开输入。
    c.墩台类型中，将“基础尺寸表”的输入界面进行了调整，能够输入多排桩的数据。使桩位坐标的计算和输出更加灵活。
5.增加批量清除指定目录下所有 *.dwg 文件多余图素程序（含子目录）。
6.更新护栏图块及空心板图快。
7.其它许多小的改动。


===============================
易桥工具箱 Public Beta 0.32
===============================
2007.02.01
1.修正卵形曲线计算偶尔会出错的bug，增加平曲线处理断链的功能。以前版本生成的项目文件需要重新生成。
2.增加动态沿曲线路径复制程序，支持同时选多条首尾相连的曲线。（在路线平面上布孔太方便了！嘿嘿）
3.增加样条曲线转换为多段线程序。
4.增加从地形图中提取地面线数据及地面线绘制程序。地面线提取时所指定的路线可以是多条首尾相连的曲线。
5.增加提取当前图中用到的字体文件程序。自动提取当前图中用到的字体文件，并保存至指定位置。
6.改进加载功能。自动加载“EBGSoft\sys\”目录下的所有*.lsp、*.vlx、*.arx文件。
7.改进长度标注程序。可指定长度系数、保存设置。
8.增强属性变文字功能，可分解属性块，变换后的文字保持其原有特性。


===============================
易桥工具箱 Public Beta 0.31
===============================
2006.11.25
1.扩展“地质钻孔数据编辑器”的功能，加入一些基本项目，以利于进行桩长计算。
2.更新了“示例”文件夹中的地质钻孔数据。
3.增加基桩长度计算程序，可以计算沉桩、摩擦桩、嵌岩桩等，直接采用“地质钻孔数据编辑器”生成的数据，数据输入已尽量进行了简化。
4.增强标注箭头替换功能，可以通过设置"EBGSoft.ini"文件指定要替换的箭头。
5.去掉易桥版本配置程序，加载或取消加载易桥工具箱均改在CAD下直接操作。
6.在"EBGSoft.ini"中加入[系统加载]项，可以设置是否加载易桥快捷命令及易桥填充文件。
7.增加“批量打印”功能，图框可同时指定图层封闭矩形和图块，支持路线图纸的逐层打印。
8.根据周益群朋友的建议，在"EBGSoft.ini"中加入[钢材等级符号]项，用户可根据使用的字体进行相应调整。
9.其它许多小的改动。


===============================
易桥工具箱 Public Beta 0.30
===============================
2006.09.01
1.绘图基本单位、图层、字体、标注、初始化任务等实现用户自定义（通过设置EBGSoft.ini文件）。
2.增加字体替代程序，在定义的字体不存在时用指定字体进行替代。
3.增加“EBG总工具条”，从中可以调用EBGSoft所有的工具。
4.加入桥型图绘制程序（目前仅能绘制完整的立面和部分平面）。
5.修正比例计算小工具的计算错误。
6.修正独柱时有重复计算及重叠绘图的bug。
7.修正了注册程序的几个bug。


===============================
易桥工具箱 Public Beta 0.29
===============================
2006.02.11
1.易桥数据编辑器中将以下内容进行了调整，数据的输入更加灵活。
    a.曲线布孔方式更改为以下两种类型:等交角布设法、墩台平行布设法
    b.盖梁类型中，将“盖梁长”调整为“盖梁斜长”。输入负值时其绝对值表示正投影长度。
    c.盖梁类型中，将“内悬臂长”调整为“内悬臂斜长”。输入负值时其绝对值表示正投影长度。输入大于100的数表示内外悬臂值相等。
    d.盖梁类型中，将“横向最小襟边”调整为“变高段斜长”。若输入负值，则其绝对值表示边柱外边缘到盖梁变坡线的最短距离。
    e.墩台类型中，“桥幅信息”加入单幅桥选项。
    f.墩台类型中，将“桩柱间距表”调整为“桩斜间距表”。输入负值时其绝对值表示正投影长度。
    g.墩台类型中，将“内侧桩偏移”调整为“盖梁内端斜距”。表示盖梁内侧端部距路线中心线的斜长（输入负值时其绝对值表示正投影长度）
    h.墩台类型中，将“路基偏移”调整为“半幅路基宽度”，无需再分正负号。
    i.墩台类型中，将“桥面总宽”调整为“半幅桥面宽度”。
    j.墩台类型中，增加单幅桥所需填写的两个数据“路基总宽”、“桥面总宽”。
2.优化标高计算功能。能够精确计算曲线路面上任意点的标高。
3.改进桩位平面图的绘制功能，桩的编号及相对位置更加具体。
4.增加了对单幅桥标高及桩位坐标的计算与绘图功能。
5.增强并开放“路面任意点信息查询”功能（批量查询仍需注册）。可查询指定点的斜长、切线偏移值、曲线偏移值、对应路线桩号、标高、坐标等。
6.项目信息初始化对路线数据的处理，增加了EBG定义格式（可以人工输入数据）。
7.增强“任意桩号信息查询”功能。项目文件可以在对话框中直接打开，方便查询不同项目的信息。可以直接从图中拾取桩号文本。
8.将程序中的原“交角”更名为“右偏角”。
9.根据网友“dabingrain”的反馈意见，将钢筋大样标注增加了调整标注方向的功能。
10.更新注册方式。
11.增加长度求和程序（命令：cdh）。
12.增加量取曲线上任意两点间长度的程序。
13.修正钢筋数量统计中，按编号排序时顺序不对的bug。
14.增加曲线连接工具。可以将两条曲线按指定点的切线方向进行圆滑连接。

===============================
易桥工具箱 Public Beta 0.28
===============================
2005.11.30
1.调整字体，将#、$、%、/、\、[、]等符号改为与数字同高。详见示例文件“EBGSoft字体示例.dwg”。
2.将曲线工具从实用工具中分离出来。
3.将绘制抛物线程序改为绘制悬链线或抛物线程序（拱轴系数=1时为抛物线）。
4.修正单向坡匝道的桩号信息无法查询的bug。
5.增加一个简单的比例计算器。可以根据出图比例因子推算图框放大倍数，也可以反过来推算。
6.修正斜弯桥桥台的桩号及交角计算有误的严重bug。(以前桥台桩号是用桥梁中心桩号处的交角计算的，而非桥台盖梁中心线的交角)
7.开放“标高桩位”工具条中的“任意桩号信息查询”功能（无需注册、无功能限制）。
8.增加原位缩放命令
9.增加原位旋转命令
10.其它许多小的改动。

===============================
易桥工具箱 Public Beta 0.27
===============================
2005.5.6
1.增加通过指定点绘制曲线的法线(切线)程序。
2.增加分图存盘程序。
3.增加绘制公式曲线程序，曲线公式库可任意扩充。
4.增加根据矢高和跨径绘制桥涵抛物线程序。
5.捉住标注工具中的几个bug，并修正。
6.图块中加入6米、8米、10米空心板横断面及各种型式的护栏断面。
7.按新规范修改钢筋标注及数量统计工具。
8.根据网友LIFUPING意见修正“工具条不能全部显示在屏幕上”的bug。
9.加入“桥梁工程数据表”可速查常用工程数据。可进行一些常规计算。
10.改进版本配置程序，支持AutoCAD2005及2006。
11.加入获取截面坐标程序，用于桥梁博士截面几何信息的辅助输入。
12.调整字体，将上、下标字体变小。详见示例文件“EBGSoft字体示例.dwg”。
13.其它许多小的改动。

===============================
易桥工具箱 Public Beta 0.26
===============================
2005.2.20
1.重写标注对齐程序代码，改进后的程序运行时标注沿着各自的尺寸界线方向移动。
2.加入增强的线性标注程序，任意坐标系中均能够指定倾斜角度和引出线的位置。
3.加入增强的连续标注程序，任意坐标系中倾斜角度和引出线的位置与基准标注相同。
4.加入增强的倾斜标注程序，可以在任意坐标系中指定尺寸界线的倾斜角度。
5.重写标注断开程序代码，断开后各标注的倾斜角度和引出线的位置与原标注相同。
6.重写标注箭头变圆点工具。将小圆点改为圆点、增加智能批量转换功能，并进一步优化了算法。
7.增加背景颜色切换工具。
8.增加视区扩展工具，将视区尺寸扩展一倍(视图无法缩小时也行)。
9.重写斜度变换和智能单向缩放程序，优化了算法。
10.统计交点程序改为统计单根曲线与其它图元的交点。
11.在安装目录增加“示例”文件夹。内含项目信息文件、地质钻孔文件、各种跨径桥梁计算数据等示例。
12.其它许多小的改动。

===============================
易桥工具箱 Public Beta 0.25
===============================
2005.01.08
1.增加文字屏蔽、取消屏蔽及外框隐现工具。
2.增加组工具条(十个组选工具)。
3.原有小工具绘制的图形大部分都改为以组的形式出现，方便修改。
4.加入批量内插求值工具，方便求地面标高、占地界等需要进行大量内插计算的工作。
5.修正以柱顶标高调整横坡时左半幅柱高计算有误的bug.

===============================
易桥工具箱 Public Beta 0.24
===============================
2004.11.08
1.增加易桥数据编辑器，同时原EBG数据格式有所变化，老版本的数据将不能再使用。
2.地质钻孔数据编辑器中增加了钻孔深度提示。
3.更改地质钻孔柱状图绘制对话框，加入打印宽度控制。增加了孔口标高的绘制。
4.增强标高桩位工具中的附注输出功能。
5.实体Z坐标修改程序加入处理二维多段线标高功能。能够更好的处理地形图。
6.增加部分曲线变虚线程序。
7.其它许多小的改动。

===============================
易桥工具箱 Public Beta 0.23
===============================
2004.09.26
1.增加在曲线上指定两点间Measure或Divide程序。
2.增加统计选择集中所有图元的交点程序。
3.增加直线、多段线和样条曲线的线型换向程序。
4.增加扩展剪切程序。
5.增加图层管理工具条(十几个图层工具)。
6.修正标高计算中，斜弯桥的路面标高计算有误的严重bug。
7.其它许多小的改动。

===============================
易桥工具箱 Public Beta 0.22
===============================
2004.08.08
1.钢筋大样标注增加计算公式功能。
2.增加闭合曲线的截面特性计算功能。
3.修正给文字加单及双下划线程序在非世界坐标系下会出错的bug
4.改进了桩位坐标图的绘制功能，修正了画直线桥中心线不对的bug.
5.修正标注对齐程序在用户坐标系下会出错的严重bug.
6.增加给文字加单线及双线箭头程序。
7.增加踏步绘制程序。
8.增加屏幕菜单切换程序。
9.大量优化以前写的小工具的原代码。
10.其它许多小的改动。

===============================
易桥工具箱 Public Beta 0.21
===============================
2004.05.18
1.增加：输出桩号查询信息功能,可以批量查询桩号的相关信息。
2.增加：输出桩位坐标信息功能,可以批量查询桩位坐标。
3.增加：在地面线上上结构物的功能，对于初步设计时方案拟定很有帮助。
4.增加：地质钻孔统计及绘制功能。
5.其它许多小的改动。

===============================
易桥工具箱 Public Beta 0.20
===============================
2004.04.18
1.增加桩位平面图的绘制功能。
2.增加钢筋大样标注、编辑以及在此基础上的工程量统计功能。
3.修改路面任意点标高坐标查询工具查询第一个曲线上的坐标会出错的bug。
4.增加自定义线型:陡坎线、示坡线、点划线、虚线等。
5.其它许多小的改动。

===============================
易桥工具箱 Public Beta 0.19
===============================
2004.02.28
1.大幅改变EBG原始数据格式。
2.标高计算工具中，增加处理各种不同的调坡方式及其组合。能够输出标高计算书、绘制标高表和垫石高度表。
3.增加曲线布孔方式，
    0 折线布设法（各墩台非平行布设）
    1 弦线拨角法（各墩台平行布设，桩间距受拨角影响）
    2 弦线拨角法（各墩台平行布设，桩间距不受拨角影响）
4.增加路面任意点标高、坐标查询工具。
5.重写标注箭头变圆点程序代码。
6.增加将线型比例修改为1程序。
7.增加EBGEN.shx和EBGHZ.shx字体文件。
    其中EBGEN.shx是对fsdb_e.shx字体的改进和扩充。详见示例文件：“EBGSoft字体示例.dwg”
        EBGHZ.shx是对hztxt.shx字体的改进和扩充。
8.其它许多小的改动。

===============================
易桥工具箱 Public Beta 0.18
===============================
2004.01.18
1.增加标高计算工具。
2.增加桩位坐标计算工具。能够输出桩位坐标计算书、绘制桩位坐标表。
3.其它许多小的改动。

===============================
易桥工具箱 Public Beta 0.17
===============================
2003.12.18
1.增加z坐标修改程序。
2.增加修改块中文本工具。
3.调整菜单位置。
4.其它许多小的改动。

===============================
易桥工具箱 Public Beta 0.16
===============================
2003.11.30
1.增加标注翻转程序。（1.增加标注箭头变圆点程序。）
2.增加长度标注程序。
3.增加修改文字宽高比程序。
4.增加给文字加前后辍程序。
5.增加标注合并工具。
6.增加标注断开工具。

===============================
易桥工具箱 Public Beta 0.15
===============================
2003.11.20
1.修改斜度变换工具变换角度不准确的严重bug.
2.更改斜度变换工具的运行方式：由原来的给出变换角度改为输入原倾斜角度及变换后角度的方式。
3.修改计算工具中累加、累乘运算不能处理“行”方式的bug.
4.增加比例变换工具。

===============================
易桥工具箱 Public Beta 0.14
===============================
2003.11.17
1.增加计算工具条，能处理加、减、乘、除、乘方、累加、累乘、求倒数等运算。
2.增加文字单下划线、文字双下划线工具。

===============================
易桥工具箱 Public Beta 0.13
===============================
2003.11.15
1.增加智能单向缩放工具。能够根据缩放中心线和比例沿任意方向缩放。
2.修改安装程序不能正确识别AutoCAD 2004用户私人文档目录的bug。
3.修改斜度变换工具不能正确处理圆弧的bug.
4.修改斜度变换工具不能正确处理图块的bug.
5.斜度变换工具增加对样条曲线和多行文本的处理功能。

===============================
易桥工具箱 Public Beta 0.12
===============================
2003.11.13
1.完善斜度变换工具。支持各种尺寸标注的变换。

===============================
易桥工具箱 Public Beta 0.11
===============================
2003.11.10
1.增加文字合并工具
2.增加编号整理工具
3.增加斜度变换工具。该工具能够根据用户指定的任意方向的轴线，变换图形的倾斜角度。对于桥型图的平面图、墩台一般构造的平面图、空心板平面图。以及各种带角度的钢筋图。只要有一张画好的图，其它各种角度的图用该工具都能很迅速的做出。（目前对于尺寸标注还不能很好的处理。）

===============================
易桥工具箱 Public Beta 0.1
===============================
本程序是针对 autocad2000-2002 和 windows 2000/xp/2003 平台做的安装程序。可将典型应用集中在一个下拉菜单中，便于调用。安装过程智能搜寻acad的安装路径并自动进行相关设置，装完后即刻可以使用！ 


===============================
易桥工具箱 Public Beta 0.1
===============================
命令说明

命令 / 快捷命令   ;;命令说明
============================================================================================
BianHao / bbh	  ;;智能编号，可以设置角度、前后辍、是否画圆、步长（字母可以循环标注）、比例等。
BiaoGao / bbg	  ;;智能标高，根据用户指定的点自动选择标注的位置和方向，默认标高对位置敏感。
ShuiWei / sw	  ;;标注水位，根据用户指定的点绘制水位符号，默认标高对位置敏感。
PaoMian / q1	  ;;在用户指定的位置按比例插入剖面符号。
PaoShi / q2	  ;;在用户指定的位置按比例插入剖视符号。
============================================================================================
ZheDuan1 / zd1	  ;;单折断线
ZheDuan2 / zd2	  ;;双折断线
ZheDuanZhu / zdz  ;;圆柱折断
BianPoXian / bqx  ;;绘边坡线
ZhuiPoXian / ZqX  ;;绘锥坡线
============================================================================================
QingXie / qx	  ;;使线性标注的尺寸界线倾斜。
BiaoQi / bq	  ;;对齐尺寸标注的尺寸线及引出线
YangShi / zz	  ;;根据给定比例建立尺寸标注样式，并设为当前。
============================================================================================
DianDuan / bf	  ;;打断于点
JingMian / gg     ;;钢筋断面，根据给定的直径绘制实心圆。
JianTou / jt	  ;;按比例插入箭头 
============================================================================================
QuanBi / qb	  ;;设置全局线型比例因子
QingChu / qc      ;;清除图素，从图形中删除未使用的块定义、图层等项目。
TuShi / ts	  ;;图层初始化，建立常用图层Center，Dashed，Dim，Draw，Fline，Outline等。
ChuShi / cs	  ;;绘图环境初始化，如定义字体，捕捉方式，显示的光滑性，文字不能镜向拷贝等。
============================================================================================
FangZhuang / fz   ;;插入防撞护栏
BoXing / bx	  ;;插入波形护栏
zb13    	  ;;插入13m空心板中板横断面
bb13    	  ;;插入13m空心板边板横断面
zb16    	  ;;插入16m空心板中板横断面
bb16    	  ;;插入16m空心板边板横断面
zb20    	  ;;插入20m空心板中板横断面
bb20    	  ;;插入20m空心板边板横断面
QianZi / qz	  ;;签名字
ShiTiUCS / Zs	  ;;对象USC
ShiJieUCS / Zw	  ;;世界USC