易桥软件(EBGSoft) - CAD工具箱 常见问题解答：
--------------------------------------------------------------------------------
说明：
    本工具需在AutoCAD2000或更高版本下使用，请先安装AutoCAD。
    重装系统或机器硬件信息的改变都可能会导致已经安装的程序不能继续使用，需要重新注册。
    同一台机器不能同时在两个或两个以上位置安装本程序，否则不能正常运行。

重要声明：
    此程序只做辅助制图用，所有的数据、生成的数据或图形只做参考，用户应该对所做设计负责，负责检验所有数据、图形的准确性。
    作者不对程序的可用性、正确性负责。作者不承担此程序的任何连带责任。
--------------------------------------------------------------------------------

几点注意事项：
1、由于CAD的原因，易桥软件所在路径（完整路径）中不能含有汉字，否则CAD不能正确识别路径造成无法使用。
2、易桥软件在同一台电脑上不能同时存在多处，也不能同时存在多个版本，否则易桥升级时，新老版本之间会产生相互干涉，无法正常使用。
3、易桥软件的字体、填充文件等不宜到处复制或备份，否则复制的文件与本软件版本不同时，会造成本软件无法正常使用。



问题解答：

1.在AutoCAD中如何加载易桥?

答：方法一：AutoCAD菜单“工具(T)” > “加载应用程序...” > 在EBGSoft目录下找到并单击文件“EBGSoft_首次运行加载.VLX” > “加载”。

    方法二：在AutoCAD的命令行运行“menuload”命令 > 浏览 > 在EBGSoft目录下的“sys”子目录中找到并双击文件“EBGSoft.mnu”--->加载。



2.如何从AutoCAD中取消易桥加载?

答：运行命令“UnLoadEBG”或在AutoCAD中点击菜单“易桥(B)” > “工具(T)”  > “取消易桥加载(U)” > 确定。



3.我的cad2002对易桥有点冲突：总是不知道什么时候就自动卸载！

答：你是否同时装有CAD2004或更高版本？如果有的话，请不要同时加载易桥。

    因为AutoCAD2002以上各版本每次运行都会更改菜单文件，而其菜单文件和2002的格式不一样，所以就有问题了。
    
    你可以重新加载。



4：未注册版本有哪些功能限制？

答：①、桥梁数据编辑器不能初始化

    ②、不能进行桥梁标高计算及绘图

    ③、不能进行桥梁桩位坐标的计算与绘图

    ④、不能进行桥位平面图的绘制

    ⑤、不能使用梁长布置图及梁长表程序

    ⑥、材料数量统计一次最多只能统计5个钢筋大样

    ⑦、基桩长度计算不能出计算书及进行批量计算

    ⑧、从地形图中提取地面线时只能输出前十个点

    ⑨、不能批量查询任意桩号及路面任意点信息



5、EBGSoft如何注册？

答：安装完成后，进入CAD，点击菜单“易桥(B)”>“注册”

    会出现注册窗口，填写用户名后，按“申请”钮。

    按提示将注册信息反馈给作者。即可获得注册码。



6、注册要收费吗？

答：免费。   



7.重新注册后，首次可以运行，第二次就提示“你的使用期限已到，请重新注册！”?

答：请将机器重新启动，然后再注册。



8.重新安装易桥CAD工具箱后，是否需要重新注册？在什么情况下需要重新注册？

答：重装易桥CAD工具箱不需要重新注册。只有以下几种情况需要重新注册：
    
    a、计算机更换或硬件更换。
    b、更换用户名。
    c、使用有效期满。
    d、新版易桥注册程序升级。
    e、注册信息受到损坏等意外情况。



9.钢筋大样标注在没有EBG软件的电脑里有时看不到，是怎么回事？如何解决？

答：钢筋大样标注是采用“属性”来存储数据的，在AutoCAD中系统变量"ATTMODE"控制着属性的显示状态，只要将其值设为2即可正常显示。

    在CAD的命令行输入"ATTMODE"，根据提示输入2，回车后刷新显示（用"REGEN"命令）即可。


10.在编辑钢筋大样标注时，如何改变字体样式？我把它分解后，它就变成文字了。

答：钢筋大样标注是采用插入属性块的方式处理的，不能够炸开，否则属性信息会丢失无法正常显示及统计工程量。

    如需修改字体，可以通过编辑块定义文件“EBGGJBZ_??.dwg”来实现。这些文件存放在易桥安装目录下的“LIB”子目录中。



11.程序运行时提示“; 错误: 参数类型错误: streamp nil”是什么原因？

答：可能是所要生成文件的名称太长、目录太深、或目录中含有空格及其他不可识别的字符，建议更换目录再试试。
 


12.打开cad后，首次使用填充命令，选择图案时等待时间过长（10秒以上），是什么原因？

答：EBGSoft在“acad.pat”和“acadiso.pat”两个文件中添加了很多地质填充图案，导致首次使用填充命令时生成图例时间过长。

    添加的地质填充图案只有在绘制地质柱状图时才会用到，如果你平时很少用到这些图案，可以在“EBGSoft.ini”文件中进行设置，不使用易桥填充文件：在“[系统加载]”中设置“图案填充文件=""”即可。



13.将V0.35以前的版本升级后，地质填充图案不能正确绘制？

答：请执行以下操作：进入CAD，点击菜单“易桥(B)”>“工具(T)” > "EBGSoft.ini即时生效(A)"。



14.提示：“base.dcl”未找到文件；或“加载对话框控制文件时出错”；还有很多其它对话框也不能正常打开是怎么回事？

答：主要原因可能是你用中文名登陆Windows造成的。

    登录名会出现在支持文件搜索目录里，但是CAD对于中文目录名支持有问题。换个英文名登陆Windows就行了。


15.易桥在CAD加载后，点击都是未知命令，要怎么办？

答：重新加载一下试试。或者进入CAD，点击菜单“易桥(B)”>“工具(T)” > "EBGSoft.ini即时生效(A)"。


16.点击注册的时候，提示系统文件EBG_BGZW.VLX没找到，无法继续！！请问应该如何解决呢？

答：先关闭CAD，然后在EBGSoft目录下找到并双击文件“@绿化_EBGSoft_双击运行.vbs”运行，接着再打开CAD重新加载易桥。


17.单福桥+双向坡+超高旋转轴与设计线不重合+盖梁顶横坡同路面横坡+盖梁按折线布置：
当存在超高时，盖梁弯折处将可能存在标高突变现象，为避免此现象，易桥程序自动将标高大的一侧下降，盖梁弯折处标高采用标高较低一侧的值，下降的高度由垫石高度调整。


18.为什么钢筋符号无法正常显示？

答：易桥软件的字体文件等不宜到处复制或备份，否则复制的文件与当前版本不同时，会造成本软件无法正常使用。
请在硬盘上搜索“ebgen.shx”和“ebghz.shx”，将不在易桥fonts目录下的删除即可。
















