如何录制磁带、广播的声音？

所需的器材：

1） 带耳机输出端口或者输出端口的磁带放音机或收音机（收录机、磁带复读机均可）。

2） WINDOWS98 以上的一台带声卡的电脑。电脑的主频最好在 300MHz 以上，内存也应该大一点，不要少于 64MB。声卡的选择比较难以描述，因为一块输出音质很好的声卡，在进行转录的时候，表现的不见得好。

3） 两边都是立体声耳机插头的音频转录线（一般电器店有售）。

另外，为了保证转换的质量，最好用酒精棉签擦洗一下磁带放音机的磁头，有条件的话还可以给磁头消消磁，使放音更清晰。

所需软件：

MP3 录音机

录音方法：

1 如果您的录音机（或收音机）上有输出端口，那么就将转接线的一端插入输出端口，如果没有输出端口，那么就将转接线的一端插入耳机输出端口。转接线的另一端插入声卡的“Line In”（输入）端口；

2 按下录音机上（或打开收音机）的放音键，在 MP3 录音机中选择录音源为 line in(参考软件功能分布) 。

3 可以录音了。先按下 MP3 录音机上的“录音”按钮，然后按下录音机上的播放键（或打开收音机），即可！