# Вкладка Выбор

Вкладка Выбор позволяет вам выбрать, какие значения должны быть включены в журнал. Окно ниже соответствует следующей схеме.

Вкладка разделена на три вертикальных области. Первая (крайняя слева) представляет собой список всех компонентов схемы, значения которых могут быть записаны в журнал. Среди встроенных библиотек следующие типы компонентов поддерживают запись в журнал.

> Библиотека Проводка: компоненты Контакт, Датчик и Тактовый генератор
> Библиотека Ввод/вывод: компоненты Кнопка и Светодиод
> Библиотека Память: все компоненты за исключением ПЗУ

Для компонентов, имеющих метки, связанные с ними, имена соответствуют меткам; имена других компонентов определяют их тип и расположение в схеме. Все подсхемы также появятся в списке; их нельзя выбрать для записи, но подходящие компоненты внутри них - можно. Обратите внимание, что компонент ОЗУ требует выбрать, какие адреса памяти должны записываться в журнал; он поддерживает запись только первых 256 адресов.

Последняя (крайняя правая) вертикальная область содержит список тех компонентов, которые были выбраны. Кроме того, в ней указывается основание, по которому многобитные значения компонента будут записываться; основание не влияет на однобитные значения.

Средний столбец кнопок позволяет манипулировать элементами внутри выборки.

- Добавить добавляет в выборку выделенный в левой области элемент (или несколько).
- Изменить основание переключает основание для компонента, выделенного в данный момент в выборке между 2 (двоичным), 10 (десятичным), и 16 (шестнадцатеричным).
- Сдвинуть вверх перемещает компонент, выделенный в данный момент в выборке, вверх на одну позицию.
- Сдвинуть вниз перемещает компонент, выделенный в данный момент в выборке, вниз на одну позицию.
- Удалить удаляет компонент, выделенный в данный момент в выборке.

Далее: Вкладка Таблица.