# Запись в журнал

При тестировании больших схем и при документировании поведения схемы, может быть полезен журнал поведения схемы. Это задача для модуля ведения журнала Logisim, который позволяет вам выбрать компоненты, чьи значения должны быть записаны в журнал; по желанию, вы можете указать файл, в который будет помещён журнал.

Вы можете войти в модуль ведения журнала через пункт Запись в журнал... меню Моделировать. Это вызовет окно с тремя вкладками.

Мы будем обсуждать каждую из этих вкладок отдельно.

> Вкладка Выбор
> Вкладка Таблица
> Вкладка Файл

Каждый проект имеет только одно окно журнала; когда вы переключаетесь на просмотр другой схемы проекта, окно журнала автоматически переключается на запись журнала для другой схемы. То есть оно делает это, если вы не перемещаетесь вверх или вниз в пределах одного моделирования - в этом случае модуль ведения журнала остаётся неизменным.

Заметьте, что когда модуль ведения журнала переключается на запись другого моделирования, он перестаёт записывать что-либо в файл. Если вы вернётесь к предыдущему моделированию снова, он "вспомнит" настройки для этого моделирования, но вам нужно будет снова вручную включить запись журнала в файл.

Далее: Вкладка Выбор.