Далее: Руководство пользователя

## Шаг 4: Проверка вашей схемы

Наш последний шаг - проверить нашу схему, чтобы удостовериться, что она действительно делает то, что мы хотели. Logisim уже моделирует схему. Давайте снова посмотрим туда, где мы находимся.

Обратите внимание, что на обоих входных контактах нули; и на выходном контакте тоже. Это уже говорит нам о том, что схема уже вычисляет 0, когда на обоих входах 0.

Теперь попробуем другую комбинацию входов. Выберите Инструмент Нажатие () и начните менять значения на входах, щёлкая на них. Каждый раз, когда вы нажимаете на вход, его значение будет переключаться. Например, мы можем нажать сначала на нижний вход.

Когда вы меняете входное значение, Logisim покажет вам, что значения путешествуют по проводам, отрисовывая их светло-зелёным, чтобы обозначить значение 1, или тёмно-зелёным (почти чёрным) чтобы обозначить значение 0. Вы также можете увидеть, что выходное значение сменилось на 1.

До сих пор мы проверяли первые две строки нашей таблицы истинности и значения на выходах (0 и 1) соответствовали желаемым результатам.

Переключая Инструментом Нажатие разные комбинации, мы можем проверить оставшиеся две строки. Если все они совпадают, то мы закончили: схема работает!

Чтобы сохранить вашу выполненную работу, вы можете сохранить или распечатать схему. Меню Файл позволяет сделать это, и, конечно, оно также позволяет выйти из Logisim. Но зачем выходить сейчас?

Теперь, когда вы закончили пособие, вы можете экспериментировать с Logisim, строя свои собственные схемы. Если вы хотите строить схемы с более сложными возможностями, то вам стоит походить по остальным разделам системы помощи, чтобы увидеть, что ещё вы можете делать. Logisim - это мощная программа, позволяющая вам создавать и проверять огромные схемы; это пособие только прошлось по поверхности.

Далее: Руководство пользователя