# Constante

Biblioteca: | Portas
Introdução: | 2.0 Beta 1
Aparência: |

## Comportamento

Serve para emitir um valor especificado pelo seu atributo Valor.

## Pinos

Há apenas um único pino, uma saída cuja largura em bits depende do atributo Bits de Dados. A posição de seu pino é especificada pelo atributo Direção. O componente emitirá a saída continuamente qualquer que seja o valor especificado no atributo Valor.

## Atributos

Quando o componente for selecionado ou estiver sendo acrescentado, os dígitos hexadecimais de '0' a '9' e de 'a' até 'f' poderão alterar o seu atributo Valor, Alt-0 até ALT-9 irão alterar o seu atributo Bits de Dados, e as teclas com setas poderão alterar o seu atributo Direção.

Direção
  A direção na qual cada pino está localizado relativa ao lugar onde é desenhado.
Bits de Dados
  A largura em bits das entradas e das saídas do componente.
Valor
  O valor, em hexadecimal, que será emitido pelo componente. O número de bits usados para especificar o valor não poderá exceder a largura em bits do componente.

## Comportamento da ferramenta Testar

Nenhum.

## Comportamento da ferramenta Texto

Nenhum.

Voltar à Referência para bibliotecas