# Терминал

Библиотека: | Ввод/вывод
Введён в: | 2.2.0
Внешний вид: |

## Поведение

Этот компонент реализует очень простой терминал. Он принимает последовательность ASCII кодов и отображает каждый печатаемый символ. Если текущая строка становится полной, то курсор перемещается на следующую строку, возможно прокручивая все текущие строки вверх, если курсор уже находился в нижнем ряду. Поддерживаемые управляющие последовательности: Backspace (ASCII 8), которая удаляет последний символ в последней строке, если она не пуста; переход на следующую строку (ASCII 10), которая перемещает курсор в начало следующей строки, прокручивая строки, если необходимо; и подача страницы (ASCII 12, печатается как Control-L), которая очищает экран.

## Контакты

Западный край, верхний контакт (вход, разрядность равна 7)
  Данные - ASCII значение следующего символа, вводимого в терминал.
Западный край, нижний контакт, отмечен треугольником (вход, разрядность равна 1)
  Тактовый вход - когда срабатывает при ненулевом значении на контакте Разрешение записи, текущее ASCII значение на входе Данные обрабатывается терминалом.
Южный край, левый контакт (вход, разрядность равна 1)
  Разрешение записи - когда значение равно 1 (или плавающее, или ошибка), срабатывание тактового входа будет приводить к обработке нового символа с входа Данные. Тактовый вход и вход Данные игнорируются, когда значение на входе Разрешение записи - 0.
Южный край, второй контакт слева (вход, разрядность равна 1)
  Очистка - когда значение равно 1, терминал очищается от всех данных, и все другие входы игнорируются.

## Атрибуты

Строки
  Количество строк, отображаемых в терминале.
Столбцы
  Максимальное количество символов, отображаемых в каждой строке терминала.
Срабатывание
  Если значение - Передний фронт, то когда значение тактового входа изменяется с 0 на 1, то значение с входа Данные обрабатывается (если разрешено входами Разрешение записи и Очистка). Если же значение - Задний фронт, то это происходит, когда значение тактового входа меняется с 1 на 0.
Цвет
  Цвет, которым отрисовывается текст внутри терминала.
Фон
  Цвет, которым отрисовывается фон терминала.

## Поведение Инструмента Нажатие

Нет.

## Поведение Инструмента Текст

Нет.

Назад к Справке по библиотеке