# Testar memória

Você poderá manipular o conteúdo da memória usando a ferramenta Testar (Poke), mas a interface para isso é severamente limitada por restrições de espaço: Por mais que a simples edição, você provavelmente irá achar o editor hexadecimal integrado muito mais conveniente.

No entanto, para visualizar e editar os valores dentro do circuito, a ferramenta Testar (Poke) tem dois modos de operação: você poderá editar o endereço exibido, e também poderá editar um valor individual.

Para editar o endereço exibido, clicar fora do retângulo mostrado. O Logisim irá desenhar um retângulo vermelho em torno do endereço.

- Se entrar com dígitos hexadecimais irá mudar o endereço de acordo.

- Se digitar a tecla Enter irá rolar para baixo uma linha.

- Se digitar a tecla Backspace irá rolar uma linha para cima.

- Se digitar a barra de espaço irá rolar uma página (quatro linhas).

Para editar determinado conteúdo, clicar no valor dentro do retângulo mostrado. Logisim irá desenhar um retângulo vermelho em torno desse endereço.

- Se entrar com dígitos hexadecimais irá mudar o valor do endereço atual de acordo.

- Se apertar a tecla Enter irá editar o valor mostrado logo abaixo (uma linha para baixo).

- Se apertar a tecla Backspace irá editar o valor na endereço anterior.

- Se apertar a barra de espaço irá editar o valor no endereço seguinte.

Próximo: Menus pop-up menus e arquivos.