# Меню Правка

Отменить XX

  Отменяет самое последнее завершённое действие, влияющее на то, как схема будет сохранена в файле. Обратите внимание, что это не включает изменения в состоянии схемы (такие как манипуляции, выполненные Инструментом Нажатие).

Вырезать

  Удаляет выбранные компоненты из схемы в буфер Logisim.

  Примечание: буфер Logisim поддерживается отдельно от буфера для всей системы; в результате вырезать/копировать/вставить не будет работать в других приложений, даже включая другие запущенные копии Logisim. Однако, если у вас есть несколько проектов, открытых одним и тем же процессом Logisim, то вы можете вырезать/ копировать/вставлять между ними.

Копировать

  Копирует выбранные в схеме компоненты в буфер Logisim. (См. примечание к пункту меню Вырезать.)

Вставить

  Вставляет компоненты из буфера Logisim в текущее выделение. (См. примечание к пункту меню Вырезать.)

  Когда вы вставляете компоненты, они не будут сброшены мгновенно; вместо этого они будут отрисованы светло-серым. Они не будут фактически "сброшены" в схему, пока вы или не переместите выделение, или не измените выделение так, чтобы эти компоненты не были в нём.

  Причина такого странного поведения следующая: для согласования со своим поведением в других ситуациях Logisim должен немедленно объединить все провода, как только они сбрасываются в схему; этот процесс слияния изменяет существующие в схеме провода. Когда вы вставляете провода из буфера обмена, вам может понадобиться разместить их в другом месте, и изменения, сделанные процессом слияния, будут вопреки вашим желаниям.

Удалить

  Удаляет из схемы все компоненты в текущем выделении без изменений в буфере обмена.

Дублировать

  Создает копию всех компонентов в текущем выделении. Это подобно выбору Копировать и затем Вставить, кроме того, что Дублировать не изменяет и не использует буфер обмена.

Выбрать все

  Выбирает все компоненты в текущей схеме.

Поднять выделение

  Этот пункт меню доступен только при редактировании внешнего вида схемы. Он поднимает выделенный в данный момент объект(ы) так, чтобы он оказался над объектом, перекрывающим выделение. Если выделение перекрывается несколькими объектами, то оно поднимается только выше самого нижнего из них; используйте этот пункт меню несколько раз подряд, пока объект не окажется в нужном месте.

  (Определение перекрытия двух произвольных объектов сложно. Logisim использует алгоритм, заключающийся в выборе нескольких случайных точек на каждом из двух объектов и проверке принадлежности другому объекту хотя бы одной из них. Иногда он не сможет обнаружить перекрытие, если оно небольшое - скажем, менее 5% любого из объектов.)

Опустить выделение

  Этот пункт меню доступен только при редактировании внешнего вида схемы. Он опускает выделенный в данный момент объект(ы) так, чтобы он оказался под объектом, перекрывающим выделение. Если выделение перекрывает несколько объектов, то оно опускается только ниже самого верхнего из них; используйте этот пункт меню несколько раз подряд, пока объект не окажется в нужном месте.

Поднять наверх

  Доступный только при редактировании внешнего вида схемы, этот пункт меню поднимает выделенный в данный момент объект(ы) так, чтобы он оказался над всеми другими объектами. (Якорь и порты являются исключениями - они всегда наверху.)

Опустить вниз

  Доступный только при редактировании внешнего вида схемы, этот пункт меню опускает выделенный в данный момент объект(ы) так, чтобы все другие объекты оказались над ним.

Добавить вершину

  Этот пункт меню доступен только при редактировании внешнего вида схемы и при условии, что выделена точка на линии, на ломанной, или на многоугольнике. Он вставляет новую вершину в фигуру. Перед вставкой выделенная точка отображается в виде ромба.

Удалить вершину

  Этот пункт меню доступен только при редактировании внешнего вида схемы и при условии, что выделена вершина на ломанной или на многоугольнике. Он удаляет выделенную вершину. Перед вставкой выделенная вершина отображается в виде ромба внутри квадрата, представляющего вершину. Logisim не позволит удалить вершину из многоугольника с тремя вершинами или из ломанной с двумя вершинами.

Далее: Меню Проект.