# O menu Editar

Desfazer XX

  Desfazer a ação executada mais recentemente que afetará a forma como o circuito será salvo em arquivo. Notar que isso não incluirá mudanças no estado do circuito (como acontece com as manipulações executadas pela ferramenta Testar (Poke).

Recortar

  Remover os componentes atualmente selecionados a partir do circuito para a área de transferência do Logisim.

  Nota: A área da transferência do Logisim é mantida em separado da área que serve o sistema global; como resultado, recortar, copiar e colar não irão funcionar em diferentes aplicações, incluindo até mesmo outras que estejam executando cópias do Logisim. Se, no entanto, você tiver outros projetos abertos no âmbito do mesmo processo Logisim, então você será capaz de copiar, recortar e colar entre eles.
Copiar

  Copiar os componentes selecionados atualmente no circuito para área de transferência do Logisim.
  (Ver nota do menu Recortar acima.)

Colar

  Colar os componentes da área de transferência do Logisim segundo a seleção atual.
  (Ver nota no item do menu Recortar).

  Quando você colar os componentes, isso não será imediatamente realizado, em vez disso, eles serão desenhados em cinza claro. Eles, na verdade, não serão "efetivados" no circuito até que você mova a seleção, ou a altere para que os componentes não estejam mais nela.

  A razão para esse comportamento estranho é o seguinte: para ser coerente com seu próprio comportamento, o Logisim deverá imediatamente mesclar quaisquer conexões tão logo sejam inseridas em um circuito; isso mudaria processo de fusão das conexões já existentes. Quando você colar as conexões transferidas, no entanto, você poderá colocá-las em um local diferente, e evitar a mudança inerente ao processo de fusão que for contra a sua vontade.

Excluir

  Remover todos os componentes da seleção atual do circuito, sem modificar a área de transferência.

Duplicar

  Criar uma cópia de todos os componentes na seleção atual. Isso é como selecionar, copiar e colar, exceto que a duplicação não irá modificar ou usar a área de transferência.

Selecionar tudo

  Selecionar todos os componentes do circuito.

Elevar a seleção

  Disponível somente durante a edição como deve ser a aparência de um circuito, esse item de menu elevará o(s) objeto(s) selecionado(s) a ser(em) desenhado(s) sobre outro quando houver sobreposições. Se o objeto selecionado for sobreposto por outros, ele será elevado apenas sobre o que estiver mais por baixo; selecionar o item de menu repetidamente até ficar na ordem que desejar.

  (Determinar se dois objetos arbitrários se sobrepõem é difícil. O Logisim usa um algoritmo de seleção de vários pontos aleatórios em cada um dos dois objetos, e verifica se algum ponto pertence também ao outro objeto. Às vezes, ele poderá deixar de detectar alguma sobreposição se essa for pequena - digamos, menos de 5% de um dos objetos.)

Baixar a seleção

  Disponível apenas ao editar a aparência de um circuito, esse item de menu baixará o(s) objeto(s) selecionado(s) a ser(em) desenhado(s) sob outro, quando houver sobreposições. Se houver várias sobreposições, ela só abaixará em relação ao mais elevado; selecionar o item de menu várias vezes até ficar na ordem que desejar.
Elevar ao topo

  Disponível apenas ao editar a aparência de um circuito, esse item de menu elevará o(s) objeto(s) selecionado(s) a ser(em) desenhados acima de todos os outros (A âncora e as portas são exceções. - Elas estarão sempre no topo.)
Baixar ao fundo

  Disponível apenas ao editar a aparência de um circuito, esse item de menu abaixará o(s) objeto(s) selecionado(s) para que todos os outros objetos sejam desenhados por cima dele(s).
Adicionar vértice

  Disponível apenas na edição aparência de um circuito, e um ponto tenha sido selecionado em uma linha, poligonal ou polígono, esse item de menu inserirá um novo vértice para a forma. Anterior à inserção, o ponto selecionado será desenhado como um losango.
Remover vértice

  Disponível apenas na edição aparência de um circuito, e um vértice já existente tenha sido selecionado em uma poligonal ou polígono, esse item de menu removerá o vértice selecionado. Anterior à exclusão, o vértice selecionado será desenhado como um losango dentro do quadrado que o representar. O Logisim não permitirá remoção de um vértice de um polígono com apenas três vértices, ou em uma poligonal com apenas dois vértices.

Próximo: O menu Projeto.