# LED

Biblioteca: | Input/Output
Introdução: | 2.1.3
Aparência: |

## Comportamento

Exibirá o valor de sua entrada colorindo, ou não, o LED (conforme especificado pelo seu atributo Cor), dependendo se a entrada for 1 ou 0.

(O componente LED é similar a um pino de saída, exceto com uma aparência um pouco diferente. Alguns usuários, no entanto, acharam que seria bom incluir.)

## Pinos

Um LED tem apenas um pino, uma entrada de 1 bit que é utilizada para determinar se é para mostrar o LED colorido (quando a entrada for 1) ou apagado (quando a entrada for outra coisa).

## Atributos

Quando o componente for selecionado ou estiver sendo acrescentado, as teclas com setas poderão alterar o seu atributo Direção.

Direção
  Posição do pino de entrada em relação ao componente.
Cor
  A cor a ser exibida quando o valor da entrada for 1.
Ativo em Alto
  Se sim, então, o LED será colorido quando a entrada for 1. Se não, será colorido quando a entrada for 0.
Rótulo
  O texto no rótulo associado ao componente.
Posição do Rótulo
  A posição do rótulo em relação ao componente.
Fonte do rótulo
  A fonte a ser usada no rótulo.
Cor do rótulo
  A cor com a qual desenhar o rótulo.

## Comportamento da ferramenta Testar

Nenhum.

## Comportamento da ferramenta Texto

Permite que o rótulo associado ao componente possa ser editado.

Voltar à Referência para bibliotecas