# O menu Projeto (Project)

Adicionar Circuito ... (Add Circuit ...)

  Adicionar um novo circuito para o projeto atual. Logisim irá requerer o nome do novo circuito. O nome não deverá coincidir com o de outros circuitos existentes no projeto.

Carregar Biblioteca (Load Library)

  href="../attrlib/explore.html"> Carregar uma biblioteca para o projeto. Você poderá carregar três tipos de bibliotecas, como explicado em outras partes do Guia do Usuário.

Decarregar Bibliotecas ... (Unload Libraries ...)

  Descarregar bibliotecas atualmente no projeto. O Logisim não permitirá que você descarregue bibliotecas em uso, incluindo aquelas cujos componentes que aparecerem em quaisquer circuitos do projeto, bem como aquelas com itens que aparecerem na barra de ferramentas ou que estiverem mapeados para o mouse.

Mover Circuito Para Cima (Move Circuit Up)

  Mover o circuito exibido atualmente uma posição para cima na lista de circuitos do projeto, como mostrado no painel do Explorer.

Mover Circuito Para Baixo (Move Circuit Down)

  Mover o circuito exibido atualmente uma posição para baixo na lista de circuitos do projeto, como mostrado no painel do Explorer.

Definir Como Circuito Principal (Set As Main Circuit)

  Definir o circuito a ser exibido no momento como circuito principal do projeto. (Esse item de menu ficará cinza se o circuito atual for o principal.) Isso significa que ele será o circuito a aparecer primeiro quando o arquivo do projeto for aberto.

Restaurar Forma Padrão (Revert To Default Appearance)

  Se a forma (aparência) do circuito tiver sido editada, esse item de menu irá restaurar a forma padrão para o retângulo com entalhe. O item de menu será ativado somente quando houver edição da forma (aparência) do circuito.

Ver Ferramentas

  Alterar o painel do explorador para exibir uma lista dos circuitos do projeto e as bibliotecas que tiverem sido carregadas.

Ver Simulação

  Alterar o painel do explorador para exibir a hierarquia dos subcircuitos na simulação corrente.

Editar Layout do Circuito (Edit Circuit Layout)

  Permitir editar o layout dos componentes que determinam como o circuito trabalha. Isso é o que o programa faz ao iniciar-se, e como você provavelmente irá editar layouts de circuitos na maioria das vezes usando o próprio Logisim, esse item de menu normalmente estará desativado.

Editar Forma do Circuito (Edit Circuit Appearance)

  Permitir editar o circuito que estiver representado quando ele é usado como um subcircuito dentro de outro. Por padrão, o circuito será representado por um retângulo com um entalhe cinza em sua face norte, mas essa opção de menu lhe permitirá desenhar uma forma (aparência) diferente para o subcircuito.

Remover Circuito (Remove Circuit)

  Remover o circuito do projeto em exibição. O Logisim irá impedir a remoção de circuitos estejam em uso como subcircuitos, bem como impedí-lo de retirar o último circuito de um projeto.

Analisar Circuito (Analyze Circuit)

  Computar a tabela-verdade e expressões lógicas correspondentes ao circuito, exibindo-as na janela Análise Combinatória. O processo de análise só será válido para circuitos combinacionais. Uma descrição completa do processo de análise é descrita na seção Análise Combinatória.

Obter Estatísticas Do Circuito (Get Circuit Statistics)

  Mostrar janela contendo as estatísticas sobre os componentes utilizados pelo circuito atual. O diálogo terá uma tabela com cinco colunas:

  - Componente: O nome do componente
  - Biblioteca: O nome da biblioteca de origem do componente
  - Simples: O número de vezes que o componente aparecer diretamente no circuito visto
  .
  - Exclusivas: O número de vezes que o componente aparecer na hierarquia do circuito, ononde cada subcircuito dentro da hierarquia será contabilizado apenas uma vez.
  - Recursivas: O número de vezes que o componente aparecer na hierarquia do circuito, ononde cada subcircuito será contado quantas vezes aparecer na hierarquia.

  A distinção entre exclusivas e recursivas é mais fácil de se explicar considerando o multiplexador 4:1 construído com três multiplexadores 2:1 como na seção Usando subcircuitos . O multiplexador 2:1 contém duas portas AND (e o circuito 4:1, nenhuma), sendo que a contagem exclusiva de portas AND seria 2, mas se você fosse construir o multiplexador 4:1 utilizando esse diagrama, você realmente precisaria de 2 portas AND para cada um dos três multiplexadores 2:1, assim a contagem recursiva seria 6.

  Se você usar circuitos de uma biblioteca Logisim, os componentes serão considerado caixas pretas : o conteúdo dos circuitos da biblioteca não serão usados na contagem original e recursiva.

Mostrar Barra De Projeto (Show Project Toolbar)

  Quando selecionado, esse item de menu mostrará uma pequena barra de ferramentas acima do painel Explorer, permitindo que o usuário tenha fácil acesso aos itens adicionar, renomear, reordenar e remover circuitos em um projeto. A barra de ferramentas também oferecerá suporte a alternância entre a edição de layout e a aparência do circuito.

Opções ... (Options ...)

  Abrir a janela Opções de Projeto.

Próximo: O menu Simular (Simulate).