# Датчик

Библиотека: | Проводка
Введён в: | 2.0.3 (в библиотеке Базовые, перемещён в библиотеку Проводка в 2.7.0)
Внешний вид: |

## Поведение

Датчик - элемент, который просто отображает значение в данной точке схемы. Он сам по себе не взаимодействуют с другими компонентами.

Во многих отношениях датчик дублирует функциональность, присущую компоненту Контакт, настроенному как выход. Основная разница в том, что если схема используется в качестве подсхемы, то выходной контакт будет частью этого интерфейса, тогда как датчик не будет. Кроме того, они отличаются тем, что датчик не имеет атрибута Биты данных: разрядность определяется из значения, поступающего на вход компонента. Графически они похожи, но немного отличаются границами: контакт имеет толстую, чёрную границу, в то время как датчик - тонкую, серую границу.

## Контакты

Компонент датчик имеет только один контакт, который является входом для датчика. Разрядность этого контакта адаптивна: датчик приспособится ко входу любой разрядности.

## Атрибуты

Когда компонент выбран, или уже добавлен, клавиши со стрелками меняют его атрибут Направление.

Направление
  Сторона компонента, где должен быть его входной контакт.
Метка
  Текст внутри метки, привязанной к компоненту.
Направление метки
  Расположение метки относительно компонента.
Шрифт метки
  Шрифт, которым отрисовывается метка.
Основание
  Основание (например, двоичное, десятичное или шестнадцатеричное), по которому отображается значение.

## Поведение Инструмента Нажатие

Нет.

## Поведение Инструмента Текст

Позволяет редактировать привязанную к компоненту метку.

Назад к Справке по библиотеке