# O menu Arquivo (File)

Novo

  Abrir um novo projeto em uma nova janela. O projeto irá inicialmente ser uma cópia do gabarito atualmente selecionado.

Abrir ...

  Abrir um arquivo existente como um projeto em uma nova janela.

Fechar

  Fechar todas as janelas associadas atualmente com o projeto em foco.

Salvar

  Salvar o projeto atualmente em foco, substituindo o que estiver anteriormente no arquivo.

Salvar como ...

  Salvar o projeto atualmente em foco, solicitando que o usuário salve em um arquivo diferente do anterior.

Exportar imagem ...

  Criar arquivo de imagem (ou imagens) correspondente(s) aos circuitos. A caixa de diálogo de configuração será descrita abaixo.

Imprimir ...

  Enviar circuito(s) para uma impressora. A caixa de diálogo de configuração será descrita abaixo.

Preferências ...

  Exibir a janela preferências da aplicação (Em sistemas Mac OS, isso irá aparecer no menu do Logisim.)

Sair

  Fechar todos os projetos atualmente abertos e terminar o Logisim. (Em sistemas Mac OS, isso irá aparecer como Quit no menu do Logisim.)

## Configurar exportação

Ao selecionar Exportar imagem ..., o Logisim exibirá uma caixa de diálogo com quatro opções:

- Circuitos: Uma lista onde você poderá selecionar um ou mais circuitos que deverão ser exportados em arquivos de imagem. (Circuitos em branco não serão exibidos como opções.)
- Formato da Imagem: Você poderá criar PNG, GIF e JPEG. Recomendamos os arquivos PNG. O formato GIF é bem antigo, e no formato JPEG poderão ser introduzidos outros elementos na imagem, uma vez que esse formato é realmente mais significativo para imagens fotográficas.
- Fator de escala: Você poderá dimensionar as imagens que serão transferidas para os arquivos de imagem usando esse controle.
- Prévia da impressão: Se quiser usar " prévia da impressão " ao exportar circuitos.

Após clicar em OK, o Logisim irá mostrar uma janela de seleção de arquivos em caixa de diálogo. Se você já tiver selecionado um circuito, indicar então o arquivo no qual a imagem deverá ser colocada. Se você tiver selecionado vários circuitos, escolher uma pasta (diretório) onde os arquivos deverão ser colocados; o Logisim providenciará os nomes das imagens com base nos nomes dos circuitos (`main.png` , por exemplo).

## Configurar impressão

Quando você escolher Imprimir ..., o Logisim exibirá uma caixa de diálogo para configurar o que será impresso.

- Circuitos: Exibirá uma lista onde você poderá selecionar um ou mais circuitos para serem impressos. (Circuitos em branco não serão exibidos como opções). O Logisim irá imprimir um circuito por página. Se o circuito for muito grande para a página, a imagem será redimensionada convenientemente.
- Cabeçalho: Mostrará o texto que deverá aparecer centrado na parte superior de cada página. As seguintes substituições serão feitas no texto.

  `n%` Nome | do circuito na página
  `% p` Número de página
  % `P` Total de páginas
  `%%` Um único sinal ('%')

- Girar para ajustar: Se estiver assinalada, irá o Logisim rotacionar cada circuito em 90 graus, quando o circuito for muito grande para caber a página, e não precisar ser escalado para menor, se puder ser girado em 90 graus.
- Prévia da impressão: Se quiser usar " prévia da impressão " antes de imprimir os circuitos.

Após clicar em OK, o Logisim irá mostrar a configuração da página padrão em uma caixa de diálogo antes de imprimir os circuitos.

Próximo: O menu Editar.