# Buffer

Biblioteca: | Base
Introdução: | 2.0 Beta 1
Aparência: |

## Comportamento

O buffer simplesmente passa para a saída à direita o conteúdo recebido na entrada do lado esquerdo. A tabela-verdade para o buffer de um bit é a que se segue.

x | out
--- | ---
0 | 0
1 | 1

Se a entrada não for especificada (ou seja, flutuante), então a saída também não será especificada - a menos que a opção "Saída de Porta Quando Indefinida" seja "Erro para Entradas Indefinidas", caso onde a saída será um valor de erro. Se a entrada for um valor de erro, a saída também o será.

Buffers são os componentes de menor importância dentre os disponíveis pelo Logisim; sua presença na biblioteca Gates é uma questão de completude (um componente para cada valor de um bit possível na tabela-verdade), pois é interessante proporcionar uma funcionalidade equivalente a um elemento real. Ainda assim, pode ser ocasionalmente útil para garantir que valores se propaguem em apenas uma direção ao longo de uma conexão.

## Pinos (supondo o component voltado para leste)

Na face oeste (entrada, com largura em bits de acordo com o atributo Bits de Dados)
  A entrada para o componente.
Na face leste (saída, com largura em bits de acordo com o atributo Bits de Dados)
  A saída, que sempre concordará com a entrada do lado esquerdo.

## Attributes

Quando o componente for selecionado ou estiver sendo acrescentado, Alt-0 até ALT-9 irão alterar o seu atributo Bits de Dados, e as teclas com setas poderão alterar o seu atributo Direção.

Direção
  A direção do componente (a posição das saídas em relação às entradas).
Bits de Dados
  A largura em bits da entrada e da saída do componente.
Rótulo
  O texto para o rótulo associado à porta.
Fonte do Rótulo
  A fonte com a qual o rótulo será mostrado.

## Comportamento da ferramenta Testar

Nenhum.

## Comportamento da ferramenta Texto

Permite que o rótulo associado à porta seja editado.

Voltar à Referência para bibliotecas