*******************************QQ下载********************************

                     http://www.QQtn.com 腾牛网     
                      
                       腾牛网QQ群：77959123

              ┏━━━━━━━━━━━━━━━┑┌────┒    
              ┃腾牛网                        ││百度一下┃   
              ┖───────────────┘┕━━━━┛    

***************************QQtn.Com 腾牛网***************************
全力打造QQ下载新王国 我们将提供最新最全的高速下载,专业的QQ相关软件下载站点,每天有美女站长为您搜集最新的QQ情报, 最新QQ软件,2019QQ下载,2018QQ下载,显IP版QQ下载,QQ表情,QQ头像,QQ游戏等一切与QQ相关的东西,保证无病毒、木马插件请大家放心
驱动安装说明
1、将PS4手柄连载至电脑设备USB接口

2、依次访问控制面板\系统和安全\系统， 打开设备管理器， 系统默认将PS4识别为其他游戏手柄

3、用鼠标点击该款游戏手柄设备， 选择中“更新驱动程序(电脑计算机和设备通信的特殊程序)软件”

4、选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”

5、继续选择“从计算机的设备驱动程序列表中选取”功能

6、下拉列表， 定位到“通用串行总线设备”， 继续下一步

7、在厂商栏选择“WinUSB设备”， 确认WinUSB设备， 继续下一步安装

8、当弹出警告时， 选择是， 完成游戏手柄驱动安装
手柄连接电脑说明
本教程所用的是一台Windows(窗口化操作系统) 7系统的电脑。 用有线连接模式时， PS4手柄背后的指示灯会长亮， 电脑在短暂的安装驱动后， 就可以能够在控制面板的游戏控制器中发现手柄了。

PS4手柄触摸板按键再也不能够来进行触摸操作

同一个时间， 这台电脑也有蓝牙适配器， 不知道用wilan是不是也能很好的连接上呢？下面同样在Windows 7下我们我自己来测试蓝牙连接。

用蓝牙自然最先是要配对。 第一步同一时间内按住PS4手柄的SHARE键和PS4键， 大约5秒钟后， PS4手柄背后的指示灯现在开始快速闪烁， 此时用电脑进行蓝牙设备搜索， 就可以看到名为“Wireless Controller”的蓝牙设备， 进行配对即可。

在提示窗口输入密码

如果电脑提示配对密码， 此时输入0000即可。

在Windows 7下中经过测试， 蓝牙连接后PS4手柄工作依然完美， 所有按键和摇杆都可以正常工作。

不过接下来在Windows8中测试手柄时， 不管使用蓝牙配对还是USB连接， 右摇杆X轴无法工作。 但是在Windows 8.1中测试时又是正常的， 不知道这属于个例还是Windows 8的驱动问题。
驱动更新说明
1、修复已知驱动问题
2、优化驱动兼容性