
3.8版本安装或升级注意：

WinXP系统的电脑容易出错不宜安装，如仅用免费部分则无影响。

须注册的电脑系统：不低于Win7，32位或64位的均可，64位系统更好一些

电脑上必须安装有AutoCAD2004～2021～未来更高版本，其中的任何一个或多个AutoCAD程序，32位或64位的均可。

-----------------------------------------------------

《钢构CAD》升级安装和新安装：

一、新安装：以前没安装过老版本时用第1条和第3条。
二、升级安装：之前的老版本不用卸载，用第1条和第2条。

1、如有打开的CAD应先将其关闭。
把最新版本的压缩文件，先解压缩到当前文件夹，之后再把“安装包”文件夹中的全部162个文件，复制到AutoCAD安装文件夹中，如出现提示已有此同名文件时，应选择全部覆盖。
一定要注意，不是复制文件夹，而是复制“安装包”文件夹中的全部162个文件。

2、升级安装，在桌面上的CAD图标上，点右键后选择用管理员身份运行，启动 AutoCAD 即完成升级。

3、初次安装：
在桌面上的CAD图标上，点右键后选择用管理员身份运行，启动 AutoCAD，
在命令行输入 +++ 后点击回车键：
CAD 2004和2005完成以上操作即可。如出现菜单消失可再次或多次重复以上操作。
CAD 2006 及其以上版本，还需在命令行输入 ++ 后点回车键：
当提示输入菜单名称时输入 2006  后点回车键。
如出现新增加的菜单和工具条时，即安装成功。
之后可手工拖动调整一下工具条位置，以方便自已操作即可。

注1：打开AutoCAD文件夹的方法
在电脑桌面上，移动鼠标将光标停在AutoCAD程序图标上，点右键:
①、Win7及其以上操作系统：点击“打开文件位置”。
②、XP操作系统：点击“属性”，之后再点击“查找目标”。

注2：手工加载《钢构CAD》方法
在AutoCAD界面上选择：工具/加载应用程序
①、选择AutoCAD安装文件夹中的： rq7-1.VLX 到 rq7-8.VLX 共8个文件，点击“加载”按钮。
②、之后再点击：/启动组内容/添加/选择AutoCAD安装目录/再选择 rqggcadcxjzvj.fas 文件/再依次关闭退出。
③、在命令行输入+++后点回车键，如是2006或以上版本的CAD还要，在命令行输入++，点回车键，再输入2006后再回车。
这样也能够正常运用《钢构CAD》所有程序。

注3：如解压缩后的文件名字，不是简体中文而是乱码时，建议卸载当前所用的压缩软件，改用别的压缩软件来解压缩安装包。推荐使用免费无广告还好用的“好压”压缩软件。

-----------------------------------------------------

补注：Win10系统无法显示工具栏的处理

 《钢构CAD》在Win10系统下CAD软件中安装，可能会出现对应工具栏无法显示的问题，经用户测试有个方法，应该可以解决部分的问题：

关闭AutoCAD软件，复制安装包内的所有文件到CAD文件夹中（如有提示时可选择全部替换原文件）之后，在桌面上右击AutoCAD软件图标，选择以管理员身份运行，然后打开AutoCAD在命令行输入++，其提示输入菜单名字时可输入：2006（2008），在AutoCAD2014、2016、2018上测试成功。

-----------------------------------------------------

后注：
如自己安装有困难，可与软件开发者电话（13211730178）联系 ，可在QQ上远程帮助你完成安装。




