*******************************QQ下载********************************

                     http://www.QQtn.com 腾牛网     
                      
                       腾牛网QQ群：77959123

              ┏━━━━━━━━━━━━━━━┑┌────┒    
              ┃腾牛网                        ││百度一下┃   
              ┖───────────────┘┕━━━━┛    

***************************QQtn.Com 腾牛网***************************

全力打造QQ下载新王国 我们将提供最新最全的高速下载,专业的QQ相关软件下载站点,每天有美女站长为您搜集最新的QQ情报, 最新QQ软件,2018QQ下载,2017QQ下载,显IP版QQ下载,QQ表情,QQ头像,QQ游戏等一切与QQ相关的东西,保证无病毒、木马插件请大家放心使用。



夏普M209参数


基本参数
产品类型	数码复合机
颜色类型	黑白
涵盖功能	复印/打印/扫描/传真
速度类型	低速
最大原稿尺寸	A3
内存容量	标配：48MB，最大：304MB
供纸容量	标配纸盒：250页
旁路纸盘：100页
最大容量：850页
双面器	双面复印
网络功能	可选配
接口类型	USB1.1/2.0
IEEE1284
复印功能
复印速度	20cpm
复印分辨率	600×600dpi（照片模式） 
600×300dpi（自动/文本模式）
复印尺寸	A3-A5
预热时间	45秒
首页复印时间	7.2秒
连续复印页数	1-999页
缩放范围	25-400%（以1%为单位）
灰度等级	256级
复印其它性能	自动纸盒选择，自动倍率选择，自动原稿检测，一次扫描多次复印，电子分页，纵横独立变倍，双页复印，卡片复印，边位移动，除边除中线，多合一复印（四合一，二合一），错位堆叠，预热与自动关机模式，双面复印，墨粉节省模式，自动部门管理计数（50个部门代码
打印功能
打印控制器	标准配置
打印速度	20ppm
打印分辨率	600dpi
打印语言	标配：SPLC（SHARP数据压缩打印语言）
选配：PCL5e，PCL6
打印其它性能	可用字体：80种PCL80种字体
一次读取多次打印，双面打印，多合一打印（二合一，四合一），适纸打印，图像定位，自动纸张选择，旋转打印，输出纸盒选择，图像调整，水印，错位分套
扫描功能
扫描控制器	标准配置
扫描分辨率	600×600dpi　
扫描其它性能	扫描方式：推扫描（通过操作面板），拉扫描（通过支持TWAIN的应用程序） 
协议：TWAIN，WIA（只适用于Windows XP），STI
扫描仪工具：按钮管理，Sharpdesk
传真功能
传真控制器	标准配置
传真发送速度	少于3秒
调制解调器速度	2.4-33.6kbps
数据压缩方式	MH/MR/MMR/JBIG
拨号功能	群组拨号：50个
速拨号：300个
传真其它性能	分辨率：标准8点×3.85线/mm，最高16点×15.4线/mm
文件尺寸：A3-A5 
内存：2MB闪存 
灰度级：相当于256级
9个程序键，广播（最多200个目的地址），内存发送 和接收，快速在线发送，旋转发送/接收，长原件发送（最长800mm），双面接收，定时发送，阻止垃圾 传真，F-Code兼容，部门审计（50个）
其它特性
主机尺寸	590×595×568mm
重量	34.2kg
电源	220V（±10%），50/60Hz
功率	1200W
系统平台	Windows NT 4.0/2000（Professional）/XP/95/98/ME