*******************************QQ下载********************************

                     http://www.QQtn.com 腾牛网     
                      
                       腾牛网QQ群：77959123

              ┏━━━━━━━━━━━━━━━┑┌────┒    
              ┃腾牛网                        ││百度一下┃   
              ┖───────────────┘┕━━━━┛    

***************************QQtn.Com 腾牛网***************************
全力打造QQ下载新王国 我们将提供最新最全的高速下载,专业的QQ相关软件下载站点,每天有美女站长为您搜集最新的QQ情报, 最新QQ软件,2020QQ下载,2019QQ下载,显IP版QQ下载,QQ表情,QQ头像,QQ游戏等一切与QQ相关的东西,保证无病毒、木马插件请大家放心。
软件功能说明
一、压缩成型(3D)和注射压缩成型(3D)

许多新的分析和特征已添加到压缩成型(3D)和注射压缩成型(3D)工艺中。

1、热塑性材料

·冷却分析

冷却(BEM)和冷却(FEM)分析序列

·压缩重叠注塑

受3D网格类型支持，其中压缩步骤仅在第一次注射时受支持。

·注射压缩重叠注塑

受3D网格类型支持，其中注射压缩步骤仅在第一次注射时受支持。

2、热固性材料

·冷却分析

仅适用于冷却(FEM)分析序列。

·型芯偏移分析

以前该分析序列仅适用于热塑性塑料注射压缩成型工艺和压缩成型工艺。

·排气分析

该分析序列仅适用于热塑性塑料注射压缩成型工艺和压缩成型工艺。

·金线偏移分析

仅适用于压缩成型(3D)工艺。

二、型芯偏移分析中的单侧约束

单侧约束用于模拟型芯镶针或零件镶件被约束在一个方向、但在反方向可自由移动时，其周围的不均匀熔体流动型芯镶针或零件镶件的影响。

过去，本产品中用于翘曲、应力和型芯偏移分析的所有约束都经过双侧处理。因此，如果约束阻止一个方向上的位移，则此约束也会阻止相反方向的位移。通过单侧约束特征，您可以设置选定节点处所有三个平面方向上的平移自由度。

执行型芯偏移分析时所有网格类型都支持单侧约束，并且单侧约束可应用于属性类型为“零件镶件(3D)”或“型芯(3D)”的零部件。

三、参数化方案

利用新增的“参数化方案”功能，用户可以结合自己独立的项目规范来运行分析序列，估算可获得最佳成型设置的条件以这些条件为起点，开展进一步的详细研究。

"参数化方案”是一种快速创建、运行和比较方案序列的方法，其中包含所有来自用户选择的不同变量或工程参数的预设定值。可用的变量取决于所选的网格、分析序列以及成型工艺，来源于原始方案工艺设置，并具有一些附加的有限几何特征。选择参数时务必谨慎；选择的每个置换组合都会运行，因此可能会产生大量数据。

参数化方案执行完成后，结果将显示在表格中，并进行过滤，以显示所选的重要结果。

要创建参数化方案，请在“方案任务”窗格的“优化”选项上单击鼠标右键，然后选择“参数化方案”。

在打开的“参数化方案生成器”对话框中，选择：

对您的工程最重要的变量或参数

想要研究的比较标准或结果

用于保留或删除[默认]生成的数据，以及将结果导出至“CSV”逗号分隔文件的选项。

四、日志改进

在日志中添加了其他信息，用于澄清分析中使用的模型参数和工艺设置。

1、注塑机设置参数

用于生成结果的注塑机设置现已报告在日志中这些结果可以包含以下信息：

填充控制类型

充填时间

射出体积确定

按时间切换速度/压力

按压力切换速度/压力

按体积切换速度/压力

注射控制方法

注射时间

名义流动速率

保压压力曲线

冷却时间

零件和冷流道的总体积

2、构件体积

如果已选中“限于可见实体”，则在运行包括具有零件、流道、冷却管道和模具镶块的模型的3D分析时，总体积不等于零件的总和。为解决该问题，以下构件的体积现已列出。

型腔

镶件

模具镶块

冷却管道
软件内容说明
欧特克软件（中国）有限公司将带来3D建模软件Moldflow 2020。使用Moldflow?注塑成型仿真软件可通过预测注塑成型过程、模具温度和最终的翘曲变形，帮助用户验证和改进塑料零件设计、注塑模具设计和注塑成型工艺，并通过共享分析结果实现与供应链的协同设计，减少项目开发时间，快速制造高质量零件，完善成型解决方案。

Moldflow2020版，新版包含了很多对求解器的改进和增强。在2020中有很多重大的变更，比如说支持PU发泡分析的，支持热互性的反应成型等。
软件安装说明
一、解压安装包，双击“MFAA_2020_FCS_Multilingual_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe”开始正式的安装

二、选择程序的安装程序解压路径，默认路径为C:\Autodesk\，可点击“更改”更换安装路径，或直接默认点击“确定”
三、等待初始化完成，解压的时间可能过长请耐心等待

PS:若用户的电脑上有安全软件，请尽量将其关闭，否则解压过程中会无限制的弹出程序正在修改DLL文件(尤其是360旗下的安全软件)