使用安装FAQ

一、 百度 CarLife 安装工具常见问题

准备 工作：导航 SD 卡、读卡器

1、插 入车机的 SD 卡是不是特制的，能直接通过 SD 卡连接 Android  手机吗？

答：这张 SD 卡是车机 里 自带的导航卡，安装流程主要如下：

1）将 SD 卡插 入电脑，通过运 行 CarLife 提供的安装 工具，会将 CarLife 应 用 文件部署到此 SD 中

2）再将 SD 卡插回到车机上

3）在车机端将原车导航指向的路径修改为 CarLife 的路径

4）在车机上按导航按键，即可启动 CarLife

以上具体可以参考安装指引。

2、安装CarLife是否需要安装额外的硬件？

答：CarLife 是 一个应 用软件，不需要额外的硬件。在原有的导航机器上安装即可。

3、 支持哪些车机和 手机?

答: 目前 支持 大部分的 WinCE 车机和 Android 4.1 及以上版本 手机.

4、我的 PC 是 mac 系统， 支持安装吗?

答： 目前我们的安装 工具只 支持 Windows 系统。对于 mac 系统机器， 一 方 面可以联系我们 工程师协助安装，另 一 方 面可以直接绕过安装这个步骤，直接将百度 CarLife 运 行文件下载到 SD 卡中。接下来的步骤与 windows 上安装过程 一样。

5、 手机端从哪 里下载？

答： 目前 手机端直接从官 网下载，也可以直接从主流应 用市场下载。 比如：豌 豆荚，百度 手机助 手等。

6、如何判断我的车机是否 支持 CarLife？

答： 一般需要以下条件：（1）需要 USB 接  口 （2）WinCE 系统 （3）包含导航 SD 卡插槽。

如果有 USB 接  口并且有 SD 卡插槽的话， 一般可以使 用。使 用中我们如果不确定哪一个是导航 SD 卡插槽的话（如果有 2 个以上插槽，导航 SD 卡插槽和 音乐 SD 卡插槽），可以任意拔下 一个 SD 卡，尝试启动导航，如果导航 无法启动，这个 SD 卡就可以作为百度 CarLife 的安装卡。

 二、 首次安装 CarLife 后，出现 无法连接成功的常见问题。

准备 工作： 手机已开启开发者选项，并开启 USB 调试。

1、为什么我的 手机 无法连接车机？

答： 无法连接可以尝试以下 方法：

1) 进 入 Android  手机设置-àà开发者选项-àà开启调试模式。

2) 重新插拔数据线。

3) 重启 手机。

4) 更换数据线。（部分数据线只有充电功能）

三、其他的百度 CarLife 常见问题。

1、百度 CarLife 可否使 用车机的 GPS？

答： 对于后装车机 CarLife 暂时不 支持车机 GPS，仅对 一些预先安装的车机定制化的 支持。所以 一般情况下使 用 手机的 GPS。

2、为什么百度 CarLife 播放 音乐时，车机端没有声 音输出？

答：百度 CarLife 的 音乐播放通道是通过蓝 牙传输，所以 手机要先连接车机的蓝牙，才可以 用车机的 音响播放 音乐。