<module>
可以检测模块前方是否有障碍物, 并触发相应的事件
</module>
<name> Pack 光电避障传感器,
</name>
<member> var_uint8 OS_EventFlag OS_EventFlag,

</member>,
<member> event key0_press_event 障碍物出现时,
当前方出现障碍物时, 触发此事件
</member>,
<member> event key0_up_event 障碍物离开时,
当前方障碍物离开时, 触发此事件
</member>,
<member> var_bool key0_press 有障碍物,
前方有障碍物时, 此属性为真, 否则为假
</member>,
<member> var_bool key0_not_press 无障碍物,
前方没有障碍物时, 此属性为真, 否则为假
</member>,
<member> var_uint8 OS_time OS_time,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void OS_run OS_run,

</member>,
