<module>
此组件可以用来播放指定音高的声音, 带有衰减. 
</module>
<name> tone 双声道扬声器,
</name>
<member> interface_tone tone1 tone1,

</member>,
<member> var_uint8 OS_time OS_time,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void_int32_int32_int32 play 在声道 # 播放音高为 # 音量为 # 的声音,
此指令用来播放一个音符, 带有三个参数: 第一个参数是通道号,取值为1或2, 第二个参数是音高,取值范围是0-127,第三个参数是音量, 取值范围是0-255
</member>,
<member> function_void_int32_int32 stop 声道 # 停止播放 #,
停止指定通道的声音, 带有一个参数, 用来设置停止哪个通道.
</member>,
<member> function_void OS_run OS_run,

</member>,
