<module>
八位电容键盘组件上边有8个触点, 当用户按下时就会触发“按钮按下事件”，松开的时候，触发“按钮松开事件”。
</module>
<name> Pack 八位电容按键,
</name>
<member> var_uint8 OS_EventFlag OS_EventFlag,

</member>,
<member> event key0_press_event 触点1按下时,
当按钮刚刚被按下的时候会自动触发此事件.
</member>,
<member> event key0_up_event 触点1松开时,
当按钮松开的时候会触发此事件
</member>,
<member> event key1_press_event 触点2按下时,
当按钮刚刚被按下的时候会自动触发此事件.
</member>,
<member> event key1_up_event 触点2松开时,
当按钮松开的时候会触发此事件
</member>,
<member> event key2_press_event 触点3按下时,
当按钮刚刚被按下的时候会自动触发此事件.
</member>,
<member> event key2_up_event 触点3松开时,
当按钮松开的时候会触发此事件
</member>,
<member> event key3_press_event 触点4按下时,
当按钮刚刚被按下的时候会自动触发此事件.
</member>,
<member> event key3_up_event 触点4松开时,
当按钮松开的时候会触发此事件
</member>,
<member> event key4_press_event 触点5按下时,

</member>,
<member> event key4_up_event 触点5松开时,

</member>,
<member> event key5_press_event 触点6按下时,

</member>,
<member> event key5_up_event 触点6松开时,

</member>,
<member> event key6_press_event 触点7按下时,

</member>,
<member> event key6_up_event 触点7松开时,

</member>,
<member> event key7_press_event 触点8按下时,

</member>,
<member> event key7_up_event 触点8松开时,

</member>,
<member> event key_press_event 任意触点按下时,

</member>,
<member> event key_up_event 任意触点松开时,

</member>,
<member> var_bool OS_time OS_time,

</member>,
<member> var_int32 Value 按键值,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void OS_run OS_run,

</member>,
