<module>
可以在点阵显示屏上显示中英文字符信息. 初始化时候可先设置英文字体和中文字体, 当显示英文时内部使用英文字体, 显示中文时内部使用中文字体. 字体可随时动态设置, 设置完成后显示字符时就会使用最后设置的字体. 不设置字体的话, 则使用自带的默认8X8英文字体.
</module>
<name> Pack 点阵字符显示器,
</name>
<member> linkinterface_map map map,

</member>,
<member> interface_char char char,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void clear 清空,
这个指令清空屏幕的第一行和第二行, 即全部显示空格(无字符)
</member>,
<member> function_void_int32 clear_line 清空第 # 行,
清空屏幕上指定的行
</member>,
<member> function_void_int32_int32_int32 print_line 第 # 行第 # 列显示字符 #,
在指定的行列上显示一个字符, 行列均以左上角为起点, 从1开始.
</member>,
<member> function_void_font SetEnglishFont 设置英文字体为 #,
设置点阵字符显示器在显示字符的时候所用到的英文字体, 如果字符中包含中文, 那么还需要设置中文字体, 否则中文部分会显示乱码
</member>,
<member> function_void_font SetChinesFont 设置中文字体为 #,
设置点阵字符显示器在显示字符的时候所用到的中字体, 如果字符中包含英文, 那么还需要设置英文字体, 否则英文部分会显示乱码
</member>,
<member> function_void SetEnglishFontDefault 恢复默认英文字体,
点阵字符自带了一个8X6的英文字体, 设置为其他英文字体之后, 默认字体就失效. 如果需要重新用默认英文字体显示字符的话, 可使用这个指令切换回默认字体.
</member>,
