<module>
"四按钮"组件上边有四个微型开关, 当用户按下时就会触发“按钮按下事件”，松开的时候，触发“按钮松开事件”。如果用户不断地按着按钮，那么会不断地触发“按钮持续按下事件”，大约每隔0.5秒触发一次，直到松开为止。
</module>
<name> Pack 四按钮,
</name>
<member> var_uint8 OS_EventFlag OS_EventFlag,

</member>,
<member> event key0_press_event 按钮1按下时,
当按钮刚刚被按下的时候会自动触发此事件.
</member>,
<member> event key0_up_event 按钮1松开时,
当按钮松开的时候会触发此事件
</member>,
<member> event key1_press_event 按钮2按下时,
当按钮刚刚被按下的时候会自动触发此事件.
</member>,
<member> event key1_up_event 按钮2松开时,
当按钮松开的时候会触发此事件
</member>,
<member> event key2_press_event 按钮3按下时,
当按钮刚刚被按下的时候会自动触发此事件.
</member>,
<member> event key2_up_event 按钮3松开时,
当按钮松开的时候会触发此事件
</member>,
<member> event key3_press_event 按钮4按下时,
当按钮刚刚被按下的时候会自动触发此事件.
</member>,
<member> event key3_up_event 按钮4松开时,
当按钮松开的时候会触发此事件
</member>,
<member> var_bool key0_press 按钮1按下,
 "蓝按钮按下"属性是一个只读属性, 当按钮按下的时候, 这个值被自动设置为 YES, 当按钮松开的时候, 这个值被设置为 NO. 因此用户可以通过这个属性知道按钮是否被按下.
</member>,
<member> var_bool key1_press 按钮2按下,
 "绿按钮按下"属性是一个只读属性, 当按钮按下的时候, 这个值被自动设置为 YES, 当按钮松开的时候, 这个值被设置为 NO. 因此用户可以通过这个属性知道按钮是否被按下.
</member>,
<member> var_bool key2_press 按钮3按下,
 "黄按钮按下"属性是一个只读属性, 当按钮按下的时候, 这个值被自动设置为 YES, 当按钮松开的时候, 这个值被设置为 NO. 因此用户可以通过这个属性知道按钮是否被按下.
</member>,
<member> var_bool key3_press 按钮4按下,
 "红按钮按下"属性是一个只读属性, 当按钮按下的时候, 这个值被自动设置为 YES, 当按钮松开的时候, 这个值被设置为 NO. 因此用户可以通过这个属性知道按钮是否被按下.
</member>,
<member> var_bool OS_time OS_time,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void OS_run OS_run,

</member>,
