<module>
此组件用来播放指定频率, 指定音量的声音
</module>
<name> sound 小喇叭,
</name>
<member> interface_tone tone1 tone1,
</member>,
<member> var_uint8 vol1 音量1,
通过"音量1"属性设置通道1播放的声音音量, 范围是0-255
</member>,
<member> var_uint16 freq1 频率1,
通过"频率1"设置通道1播放声音的频率, 取值范围是 50 - 10000
</member>,
<member> var_uint8 vol2 音量2,
通过"音量2"属性设置通道2播放的声音音量, 范围是0-255
</member>,
<member> var_uint16 freq2 频率2,
通过"频率2"设置通道2播放声音的频率, 取值范围是 50 - 10000
</member>,
<member> var_bool Start1 开始1,

</member>,
<member> var_bool Start2 开始2,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
