<module>
虚拟机组件, 用来运行虚拟机字节码程序
</module>
<name> remo 虚拟机,
</name>
<member> memory linka linka,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void Connect Connect,

</member>,
<member> function_void OS_ClearWatchDog OS_ClearWatchDog,

</member>,
<member> function_void SetString SetString,

</member>,
<member> function_void SetValue SetValue,

</member>,
<member> function_void GetValue GetValue,

</member>,
<member> var_array FlagList FlagList,

</member>,
<member> var_bool isBusy isBusy,

</member>,
<member> var_bool isNeed isNeed,

</member>,
<member> var_uint8 OS_EventFlag OS_EventFlag,

</member>,
<member> event StartEvent 系统启动时,
系统启动事件, 当程序开始运行后就会自动触发此事件, 用户可以在这个事件处理代码中做一些初始化工作. 无论任何时候, 系统都会保证这个事件是先于其他任何事件执行, 并且只会执行一次(每次系统启动). 另外在这个事件中可以调用延时, 这时会切换到其他事件, 直到时间到达才会回来. 因此如果在这个事件中带有一些初始化代码, 尽量在调用延时指令之前把所有的初始化都做好.
</member>,
