<module>
此元件可以检测附近的人体热释电红外线, 当附近有人走动的时候, 产生的微弱红外线强度变化就会被模块检测到, 并输出报警信号. 当附近没人或者人停止移动时, 则不触发报警事件.
</module>
<name> Pack 人体移动检测器,
</name>
<member> var_uint8 OS_EventFlag OS_EventFlag,

</member>,
<member> event key0_press_event 附近有人走动时,
当附近有人走动时就会触发此事件, 注意附近没人或者附近的人停止运动时则不会触发此事件.
</member>,
<member> var_bool key0_press 附近有人走动,
当附近有人走动时此变量成立, 附近没人或者附近的人停止运动时此变量不成立
</member>,
<member> var_uint8 OS_time OS_time,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void OS_run OS_run,

</member>,
